WIW.DA-241/16/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO

na dostawę wyposażenia pomiarowego 

(WSZ: 333270000 – przyrządy i aparatura nastawna i kontrolna)

I. Zamawiający

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

tel. (077) 4575010, tel/fax (077) 4575461
www.wiw.opole.pl

godziny urzędowania: 700 - 1500

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) w  trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą do siedziby zamawiającego wyposażenia pomiarowego:
1.  Autoklaw laboratoryjny pionowy  z drukarką, funkcją chłodzenia wodnego do naczyń otwartych, kompresorem do podtrzymywania ciśnienia (Jun-Air mod. 6-15), wentylatorem wspomagającym szybkie chłodzenie, z 2- ma koszami z drutu ze stali nierdzewnej do ustawienia jeden na drugim – 1 szt
Wymagania:

· automatyczny sterownik i wyświetlacz temp. i ciśnienia,

· automatyczne otwieranie i unoszenie pokrywy,

· możliwość kontroli sterylizacji za pomocą sondy temperaturowej,

· z wydrukiem cyklu sterylizacji, 12 standardowych programów, w tym – program czyszczący, możliwość programowania sterylizacji rurek Durhama,
· czas sterylizacji 1…….300 minut, ciśnienie pary do 4 ba, bieżąca temp. i ciśnienie w komorze autoklawu podczas trwania procesu widoczne na wyświetlaczu,

· komora wyposażona w port walidacyjny do wprowadzania sond kontrolnych,

· temp. sterylizacji 60-140 0C,
· pojemność 75 l, wymiary komory: (¢ x głęb.) 400x600mm,

· walidacja autoklawu,

· całkowite oddzielenie wytwornicy pary od komory sterylizacyjnej-pełna gotowość do podawania pary do autoklawu przez cały czas pracy urządzenia,

· do sterylizacji pożywek,

· certyfikat jakości,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,
· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady.
2. Autoklaw laboratoryjny pionowy z drukarką, pojemność 75 l, wymiary komory 400 x 600 mm, z całkowicie automatycznym sterownikiem mikroprocesorowym kontrolującym wszystkie funkcje autoklawu, z wyświetlaczem bieżącej temperatury i ciśnienia, z funkcją chłodzenia wodnego, kompresorem do podtrzymywania ciśnienia (Jun-Air mod. 6-15), wentylatorem wspomagającym szybkie chłodzenie, systemem próżniowym z pompą próżniową bezolejową (uszczelnianą pierścieniem wodnym), system suszenia „Superdry”, z 2- ma koszami z drutu ze stali nierdzewnej do ustawienia jeden na drugim i systemem do uzdatniana wody(demineralizator), konduktometr z funkcją alarmu i modułem zmiękczania wody – 1 szt.
Wymagania:

· automatyczny sterownik i wyświetlacz temp. i ciśnienia,
· automatyczne otwieranie i unoszenie pokrywy ( zbezpieczenia- blokada ciśnieniowa i termiczna pokrywy)
· chłodzenie wodne- do naczyń otwartych lub hermetycznie zamkniętych z podtrzymaniem cisnienia

· możliwość kontroli sterylizacji za pomocą sondy temperaturowej umieszczanej w naczyniu z płynem (do kontroli i sterowania procesu sterylizacji)
· z wydrukiem cyklu sterylizacji,

· temp. sterylizacji 60-1400C, czas sterylizacji od 1- 300 minut
· 14 standardowych programów,

· walidacja autoklawu,

· do sterylizacji pożywek i materiałów (możliwość programowania sterylizacji rurek Durhama),
· komora wyposażona w port walidacyjny do wprowadzania sond kontrolnych,

· szkolenie pracowników,

· certyfikat jakości,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,
· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady.
3. Cieplarka z chłodzeniem ICP 600 (na kółkach) MEMMERT – 2 szt.
Wymagania:

· zakres temp. od + 50 C do 600C, 

· pojemność komory 256 litrów,

· chłodzenie kompresorem   z ekologicznym czynnikiem chłodzącym,

· z wyświetlaczem,
· rejestratorem i wydrukiem temperatury,

· z rozkładem temperatury w 9 punktach (w laboratorium akredytowanym),

· wnętrze ze stali nierdzewnej,

· wewnętrzne drzwi szklane,

· 1 półka,
· certyfikat jakości,

· szkolenie pracowników,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,

· instrukcja w języku polskim.
4. Młynek do mielenia pasz A-20 – 1 szt
Wymagania:

· łatwy do dezynfekcji,

· pojemność komory 250 ml + dodatkowy nóż krzyżowy do substancji włóknistych,

· certyfikat jakości,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.

5. Aparat do dejonizacji wody -1 szt
Wymagania:

· system oczyszczania wody ELIX 10,

· wkład oczyszczania Pogard 1,

· zbiornik 60 l (płaski) z wyposażeniem oraz moduł automatycznej sanityzacji ASM wraz z instalacją,

· szkolenie pracowników,

· czystość produkowanej wody < 15µS,

· automatyczna sanityzacja,

· wyświetlacz oporności wody,

· filtr oddechowy, zestaw prefiltra, tabletki sanityzacyjne,
· uchwyt do montażu na ścianie,

· certyfikat jakości,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.

Wymagania dodatkowe:
1. Urządzenie oczyszczające wodę:
Dane techniczne urządzenia:

· etapy oczyszczania wody: prefiltracja , węgiel aktywny , membrana odwróconej osmozy , elektrodejonizacja (moduł EDI- ciągła regeneracja żywic jonowymiennych przy pomocy prądu w czasie pracy aparatu)

· monitoring i sterowanie funkcjami systemu, 

· monitoring parametrów wody ( przewodność/oporność , temperatura ),

na każdym etapie procesu oczyszczania : woda wodociągowa , woda po odwróconej osmozie , woda finalna/produkt

· możliwość odczytu parametrów przewodności/oporności wody jako wartości skompensowanej i nie skompensowanej temperaturowo
· automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych systemu i wykonania czynności konserwujących,

· stały wydatek produktu niezależnie od temperatury wody zasilającej (wbudowana pompa jako wyposażenie standardowe) 
· wyposażenie w port RS 232 do transmisji danych 

· możliwość zawieszenia systemu na ścianie 
· odzysk wody  nie mniejszy niż 24 % 

· wydajność nie mniejsza niż 10 l/h
· kubatura systemu nie większa niż 460x260x320

· ciężar operacyjny nie większy niż 16kg

· głośność pracy systemu poniżej 40dB w odległości 1m
Jakość wody na wyjściu z urządzenia:

· Oporność > 5 MΩ*cm w 25oC; Przewodnictwo < 0,2 uS/cm w 25oC

· Poziom TOC < 30 ppb
Zbiornik do przechowywania wody oczyszczonej:

Dodatkowo do urządzenia należy dołączyć zbiornik do przechowywania wody oczyszczonej o objętości 60 L 

· Materiał wykonania zbiornika- polietylen

· Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu urządzenia oczyszczającego wodę (pomiar poziomu wody ciągły, zakres 1-99%)
· Automatyczne napełnianie zbiornika (czujnik poziomu wody w zbiorniku)
· Zbiornik wyposażony w manualny zawór do dozowania wody, oraz w zawory umożliwiające bezpośrednie podłączenie zbiornika do zmywarki
· Zbiornik wyposażony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelew zabezpieczający przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody
· Zbiornik wyposażony w moduł z lampą UV (okresowe, automatyczne działanie lampy zapobiega rozwojowi biofilmu)
· Możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika (stożkowate dno)

· Gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika
· Możliwość zawieszenia zbiornika na ścianie

· Możliwość rozbudowy zbiornika o pompę recylkulacyjną
Wymagania dodatkowe:

Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy obu urządzeń muszą być dostarczone wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą. Ponadto urządzenia muszą posiadać znak jakości CE. 

6. Wytrząsarka typ KS 15A – 1 szt.

   Wymagania:

· ruch kołowy,

· bez wyświetlacza,

· obciążenie 15 kg,

· powierzchnia wytrząsania 400x300mm z standardową platformą nr T 497.1- 1 szt.,

· platforma Combifix KS z możliwością załadowania 20 kolb a 100 ml, z dodatkowymi rolkami aby móc stosować inne naczynia,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady minimum 1 rok,

· instrukcja w języku polskim.

7. System próżniowy do przygotowywania próbek  - System Baker spe 12G– 1 szt.

     Wymagania:

· system z 12 króćcami z zastosowaniem kolumn Bakerbond spe z zaworem regulującym podciśnienie z możliwością regulacji próżni,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady minimum 1 rok,

· instrukcja w języku polskim.

8. Piec muflowy model L 15/11 wraz ze sterownikiem P 320 – 1 szt.

     Wymagania:

· temperatura max. 11000C,

· pojemność 15 l,

· podłączenie przez autoryzowany serwis,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady minimum 1 rok,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.

9. Płyta grzejna Typ SLK 2 o wymiarach 280x280 mm – 1 sztuka.
Wymagania:

· płyta ceramiczna z regulacją temperatury,
· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady minimum 1 rok,

· instrukcja w języku polskim.

10. Suszarka poj. 53 l MEMMERT Typ UFE 400 – 1 szt.

Wymagania:

· klasa Excellent,

· zakres temperatury 300C – 2500C z wymuszonym obiegiem powietrza,

· wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej,

· dokładny rozkład temperatury we wnętrzu aparatu,

· wyłącznik czasowy,

· zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury lub sterownika, względnie przekroczenia maksymalnej temperatury suszarki,

· programowanie czasu pracy,

· podłączenie przez autoryzowany serwis,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady minimum 1 rok,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.

11. Suszarka poj. 53 l MEMMERT Typ UFB 400 – 2 sztuki
Wymagania:

· zakres temperatury 300C – 2200C z wymuszonym obiegiem powietrza,

· wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, dokładny rozkład temperatury we wnętrzu aparatu, 

· wyłącznik czasowy,

· zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury lub sterownika, względnie przekroczenia maksymalnej temp. suszarki,

· podłączenie przez autoryzowany serwis,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady minimum 1 rok,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.

12. Wytrząsarka typ 3011 GFL – 1 sztuka
Wymagania:

· ruch przestrzenno-kołowy,

· obciążenie do 15 kg,

· powierzchnia 450x4500mm + statyw z wałkami (6 sztuk) – 1 statyw,
· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady minimum 1 rok, 

· instrukcja w języku polskim.
13. Dygestorium 1500x900x2400 mm – DY-LC-15.00 – 2 szt

Wymagania:

Blat wykonany z litego spieku ceramicznego z zintegrowanym podniesionym obrzeżem.             W blacie zlewik ceramiczny 300x150mm podklejony do blatu od spodu. Ściany boczne komory wyłożone ceramiką kwasoodporną, tylna ściana wykonana z ceramiki wielkogabarytowej. Wylewki wody powlekane chemoodpornym tworzywem. Okno ze szkła hartowanego z zabezpieczeniem przed spadkiem szyby. Dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego przechowywania niebezpiecznych substancji, dodatkowo z kuwetą PP. Gniazda i wyłączniki elektryczne –hermetyczne. Stelaże z wysokogatunkowej stali pokryte farbą epoksydową.

Wyposażenie dygestorium w czujnik przepływu powietrza.

Wymagania dodatkowe

· podłączenie przez autoryzowany serwis,
· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady minimum 1 rok,

·  szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.
14. Dygestorium 1500x900x2400 mm – DY-LC-12.00 – 1 szt

Wymagania:

Blat wykonany z litego spieku ceramicznego z zintegrowanym podniesionym obrzeżem.             W blacie zlewik ceramiczny 300x150mm podklejony do blatu od spodu. Ściany boczne komory wyłożone ceramiką kwasoodporną, tylna ściana wykonana z ceramiki wielkogabarytowej. Wylewki wody powlekane chemoodpornym tworzywem. Okno ze szkła hartowanego z zabezpieczeniem przed spadkiem szyby. Dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego przechowywania niebezpiecznych substancji, dodatkowo z kuwetą PP. Gniazda i wyłączniki elektryczne –hermetyczne. Stelaże z wysokogatunkowej stali pokryte farbą epoksydową.

Wyposażenie dygestorium w czujnik przepływu powietrza.

Wymagania dodatkowe

· podłączenie przez autoryzowany serwis,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady minimum 1 rok,

·  szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.
15. Automat myjąco-dezynfekcyjny – Miele G 7883 – 1 sztuka
Wymagania:

Urządzenie stojące ładowane od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej. Możliwość ustawienia jako urządzenie wolnostojące.
Komora i obieg wody: z wysokogatunkowej stali szlachetnej, możliwość modyfikacji określonych parametrów procesu.
Wyposażenie dodatkowe:

· moduł dozujący DOS60;0188 kosz górny,

· U874 kosz dolny,

· wózek iniekcyjny 1/1 na kolby i cylindry o wąskiej szyjce E 3501/1,

· E 404 wózek iniekcyjny,

· AK 12 wkład,

· wkład E 106,

· wkład E 110, wkład E 105, wózek transportowy do przechowywania i przewożenia koszy i wkładów,

· szafka do umieszczania kanistrów,

· pojemnik na wodę dejonizowaną poj. 60 l,

· intensywny środek myjący do szkła laboratoryjnego 40 l,

· kwaśny płyn myjący i neutralizujący 6x5 l,

· podłączenie przez autoryzowany serwis,
· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady min. 1 rok,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.

16. Zestaw przyścienny do mycia dwukomorowy –2 sztuki

Wymagania:

· wymiary 1200x750x900,

· 2 zlewy o wymiarach 406x406mm typ L20,

· blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych z podniesionym obrzeżem. W blacie umieszczone są 2 zlewy wykonane z żywicy epoksydowej Durcon. Z blatu wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem przy każdym ze zlewów. przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką zlewozmywakową. Konstrukcja stołu wykonana z wysokogatunkowej stali pokrytych proszkowaną farbą epoksydową na regulowanych nóżkach z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości,
· podłączenie przez odpowiedni serwis w ramach ceny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady min. 1 rok,

· instrukcja w języku polskim.
17. BioFotometr – 1 szt
Wymagania:

· jednowiązkowy fotometr absorpcyjny z wiązką odniesienia i wieloma ustalonymi długościami fali: XE 230, 260, 280, 320, 562, 595,

· zakres widma 220 do 750 nm,

· zakres pomiaru od 0,000 do 3,000 E,

· możliwość wybierania długości fali zależnie od metody,

· możliwość automatycznego obliczania rozcieńczenia próbki,

· fotometryczna precyzja ≤ 0,5% do 1 E,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 2 lata,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.

18. Szafa mroźnicza – 1 szt
Wymagania:

· pojemność 650 l,

· zakres temperatur od – 10 do – 350C,

· kolor obudowy biały,

· przybliżone wymiary (wys/szer/gł/) 200x77x80 cm,

· drzwi pojedyncze, pełne,

· praca w warunkach środowiska 18-400C,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,

· instrukcja w języku polskim,

· szkolenie pracowników.

19. Inkubator z chłodzeniem – 1 sztuka
Wymagania:

· pojemność 55 l,

· zakres temperatur od 4 do 700C,

· kolor obudowy biały,

· przybliżone wymiary (wys/szer/gł) : 61x35,5x25,4 cm,

· drzwi pojedyncze, pełne,

· elektroniczna kalibracja,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.

20. Spektofotometr wraz z oprogramowaniem komputerowym – 1 szt

Wymagania;
· zakres długości fali; 325-1100 nm,

· dokładność 1 nm,

· powtarzalność długości fali +/- 0,5 nm, 

· źródło światła – lampa wolframowa, zakres fotometryczny 0,1 – 3 A,

· dokładność fotometryczna przy 2 A: < 0,005 A,

· poziom światła rozproszonego < 0,01% T & 340nm & 400 nm,

· szklane kuwety,

· pomiar transmisji,

· pomiary przy stałej długości fali,

· możliwość (przy użyciu oprogramowania) dokonania wydruku z dokonanych pomiarów,

· oprogramowanie pracujące w środowisku Microsoft Windows,

· instalacja i uruchomienie aparatu,

· szkolenie pracowników,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,

· instrukcja w języku polskim.

21. Cieplarka (szafa termostatyczna) z chłodzeniem Model ST 4/C – 1 szt

Wymagania:

· obieg powietrza wymuszony,

· pojemność komory 225 l,

· drzwi podwójne (drzwi pełne i szyba wewnętrzna), zakres temperatury pracy (0C - +3…+50),

· sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem,

· regulacja temperatury (0C) co 0,1, 

· stabilność temperatury (0C) ± 0,5,

· jednorodność temperatury (0C) ± 0,5, 

· zabezpieczenie przed przegrzaniem,

· materiał komory- tworzywo sztuczne,

· wymiary zewnętrzne (mm) szer. 550, wys. 1280, głębokość 600,

· ilość półek – 4,

· otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury,

· kółka – 8 sztuk,

· certyfikat jakości,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny minimum 12 miesięcy,

· koszty eksploatacji – energia elektryczna,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,

· instrukcja w języku polskim.
22. Homogenizator – Bag Mixer 400 VW – 1 sztuka

Wymagania:

· zmienne ustawienie prędkości: 6.7.8 lub 9 uderzeń/sek,

· ustawienie timera: 10 do 360 s lub praca ciągła,

· obudowa i komora mieszania ze stali nierdzewnej.

23. Sterylizator powietrzny SANYO MOV  112S – 1 szt. o pojemności 90 l.

24. Cieplarka laboratoryjna CLW 115 STD – 1 SZTUKA

 Wymagania:

· z otworem na sondę termometru,

· regulowane obroty wentylatora,

· rozkład temperatury wewnątrz urządzenia.

25. Chłodziarka laboratoryjna SANYO MPR – 311D – 1 sztuka

Wymagania:

· pojemność 340 litrów

· jeżeli istnieje możliwość to z wejściem na sondę termometru i zamknięciem na klucz,
· rozkład temperatury wewnątrz urządzenia wykonany przez firmę posiadającą akredytację w tym zakresie (przy pełnym obciążeniu).

26. Szafa termostatyczna ST 350 – 1 sztuka

Wymagania:

· z otworami na sondę,

· rozkład temperatury wewnątrz urządzenia wykonany przez firmę posiadającą akredytację w tym zakresie.

27. Chłodziarka dwukomorowa CHL 350B10/350B10 – 1 sztuka

Wymagania:

· wejście na sondę termometru,

· rozkład temperatury wewnątrz urządzenia wykonany przez firmę posiadającą akredytację w tym zakresie (przy pełnym obciążeniu).

28. Cieplarka laboratoryjna firmy BINDER z kontrolowaną ilością CO2 i O2 – 2 sztuki

Wymagania:

· reduktor do butli z CO2 – 2 sztuki,

· reduktor do butli z N – 2 sztuki,

· reduktor do butli z O2 – 2 sztuki,
· rozkład temperatury wewnątrz urządzenia wykonany przez firmę posiadającą akredytację w tym zakresie.

29. Szafa termostatyczna ST 2 – 1 sztuka

Wymagania:

· z otworami na sondę termometru,

· rozkład temperatury wewnątrz urządzenia wykonany przez firmę posiadającą akredytację w tym zakresie.

30. Cieplarka laboratoryjna firmy BINDER BD – 240 – 1 sztuka

Wymagania:

· bez wymuszonego obiegu powietrza,

· rozkład temperatury wewnątrz urządzenia wykonany przez firmę posiadającą akredytację w tym zakresie.

Gwarancja na ww. sprzęt minimum 24 miesięce.

IV. Części zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia
21 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-mówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

· nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
· wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

· wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w po-stępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

 Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwal-czaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów je potwierdzających.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu    
Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał.2).

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa:

· aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

· aktualna informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
· aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z  opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykonawca składa:

· polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne), oferta winna zawierać dokumenty wymienione w dziale IX pkt 1-4 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Wraz z ofertą wspólną winna być przedłożona kopia umowy, porozumienie lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzające zawarcie lub wolę zawarcia konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające osobno, że:

1)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3)    nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymienione powyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność przez osobę/osoby upraw-nioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", dokumenty muszą być w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz 
z ich tłumaczeniem na język polski, przy czym tłumaczenie dokumentów urzędowych winno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
      Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści na stronie internetowej chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami: 

1. W sprawie przedmiotu zamówienia:
Teresa Fogel,  kierownik Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Środków Żywienia Zwierząt, tel. 077 4575010, wew. 197, fax: 077 4575461, w godz. 800 – 1400,

2. W sprawach proceduralnych:

Barbara Mozol, p.o. kierownik Zespołu administracyjno-gospodarczego i zaopatrzenia, tel: 077 4575010, wew. 206, fax: 077 4575461, w godz. 800 – 1400. 

XII. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia  16 grudnia 2007 r.

XIV. Opis przygotowania oferty

1.  Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezen-towania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 

3. Wykaz dokumentów składających się na ofertę

1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru „Oferta” (zał.1 do siwz).

2) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to
z przepisów prawa  lub innych dokumentów rejestrowych.

3) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 2).

4) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, wyszczególnione w pkt IX niniejszej siwz,

Dokumenty składane przez wykonawcę są jawne, z wyjątkiem dokumentów czy informacji zastrzeżonych, które należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego w poz. „zastrzeżone dokumenty”.

Dokumenty niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie wykonawca może wydzielić lub złożyć w odrębnej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w ter-minie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie, zamkniętym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winne być zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, oznaczone: „Oferta przetargowa na dostawę wyposażenia pomiarowego”, i złożone w siedzibie zamawiającego: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

pokój 114 (sekretariat)

w terminie do dnia 16 listopada 2007 r.  do godz. 12:00. 

2) Przez wpływ oferty w terminie rozumie się jej złożenie w miejscu i terminie określonym w pkt. 1, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zło-żeniu oferty z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub dostarczeniem jej do siedziby zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt.1.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2007 r., o godzinie 12:30 w siedzibie zama-wiającego, pokój 115. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym informację o wyso-kości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:

· nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

· cena.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Oferowana cena to cena brutto oferty obejmująca wszystkie koszty związane z wyko-naniem zamówienia, wraz z  kosztami dostawy sprzętu do siedziby zamawiającego, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez zamawiającego, podana w PLN cyfrowo 
i słownie, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca:

· wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,

· podatek VAT.

2) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji zamówienia.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

           rozliczenia

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walutach obcych, rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w PLN.

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:

· oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

· oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

· wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia.

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

	Nazwa kryterium
	Waga %

	Cena 
	100


Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 pkt., pozostałe zostaną przeliczone według wzoru:

minimalna cena oferowana/cena badanej ofertyx100x100%

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta odpowiadająca wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – kryterium ceny.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę 

         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do zawarcia mowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 

2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, wzór umowy stanowi  załącznik nr 3.

XXII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 

1. Protest

Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

1) Protest powinien wskazywać:

· żądanie,

· zwięzłe przytoczenie zarzutów,

· okoliczności faktyczne i prawne,

· uzasadnienie.

2) Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia.

3) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 5 dni od jego złożenia.

5) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie.

6) Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Odwołanie

1) Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, wykonawcy przysługuje odwołanie.

2) Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu rozpatrzenia na adres Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą przy Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego.

3) Wraz z wniesieniem odwołania wykonawca wnosi wpis w wysokości i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia PRM z dnia 18 marca 2004 roku (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 49, poz. 468). 

3. Skarga 

1) Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu.

2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skarga wnoszona jest za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych 
w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XXIV. Ogłoszenie wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.wiw.opole.pl.

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o za-warciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni na piśmie.

XXV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do pro-tokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub infor-macji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

· zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

· zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

· zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

· zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,20 zł netto, 

· udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

XXVI. Załączniki

Zał. nr 1 – formularz ofertowy,

Zał. nr 2 – oświadczenie zgodnie z art. 22  ust. 1 ustawy pzp,

Zał. nr 3 – wzór umowy.

Opole, 6 listopada 2007 r.








   Z a t w i e r d z a m

    ____________________________
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