WIW.DA-241/15/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60 000 EURO

                                                               na dostawę sprzętu komputerowego

                                        (WSZ:30231200-9-sprzęt komputerowy)

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

I. Zamawiający

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

NIP: 754-000-70-96, REGON: 000093131

tel. (077) 4575010, tel/fax (077) 4575461

www.wiw.opole.pl

godziny urzędowania: 700 - 1500

II.. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w  trybie przetargu  nieograniczonego (art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. Kierownik zamawiającego powołał  komisję do przeprowadzenia postępowania o udzie-lenie zamówienia (art. 19 ust. 2, 20 uPzp).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na własnej stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych

.

 III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego:

Laptop 17”
5 sztuk








Wyświetlacz 17”
minimalna rozdzielczość 1280 x 800 pikseli,


Dysk twardy 
min. 120GB



Pamięć ram
min 2GB.



Pamięci RAM rozszerzalna do
Min 4GB.


Karta grafiki 
Zewnętrzny układ grafiki. Minimalna ilość pamięci własnej 128MB
Wyjście DVI i D-SUB

System Vista Business PL




MS Office 2007 Profesional




Nagrywarka DVD z technologią LightScribe



Procesor dwurdzeniowy
min 2GHz. i min 2MB cache



Wbudowany czytnik kart pamięci
Ok. 3 różnych kart.



Bluetooth




Wireless
802.11 a/b/g



LAN Gigabit Ethernet




Głośniki i mikrofon wbudowane.



Kamera wbudowana.




Gwarancja 
Min 24m.



Mysz i torba na laptopa w zestawie



Laptop 15,4”
12 sztuk








Wyświetlacz 15,4”
minimalna rozdzielczość 1280 x 800 pikseli,

Dysk twardy 
min. 120GB



Pamięć ram
min 1GB.



Karta grafiki 
Min pamięci własnej 64MB


System Vista Home PL




MS Office 2007 Profesional




Nagrywarka DVD z technologią LightScribe



Procesor dwurdzeniowy
min 1,7 Ghz








Bluetooth




Wireless
802.11 a/b/g



LAN Gigabit Ethernet




Głośniki i mikrofon wbudowane.




Kamera wbudowana.




Gwarancja 
Min 24m.



Mysz i torba na laptopa w zestawie



Zestaw komputerowy
20  sztuk
 

 

 

Monitor LCD 19” Panoramiczny
 
 

kontrast
500:1
 

jasność
250:1
 

Wyjście DVI i D-SUB
 
 

kolory szare czarne
 
 

 

 

Komputer
 
 

Pamięć RAM DDR2  min 2GB
częstotliwość szyny pamięci min. 667MHz
 

Dyski SATA
2szt min 80GB każdy
 

Raid programowy na płycie
 RAID 0,1


MS Office 2007 profesional PL
+ oryginalne nośniki oprogramowania.
 

Ms Windows Vista Business PL
+ oryginalne nośniki oprogramowania.
 

Nagrywarka DVD+ software
 
 

napęd FDD
 
 

Czytnik pamięci flash min 5 rodzajów
 
 

Klawiatura
 
 

Mysz optyczna
 
 

podkładka pokryta jednolitym materiałem lub żelowa
 
 

W obudowie złącza USB mają być dostępne z przodu lub z góry.
 
 

zasilacz min. 350W
 
 

karta graficzna umożliwiająca pracę w rozdzielczości min. 1024 x 768 x 75Hz,
 
 

karta dźwiękowa, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera,
 
 

interfejsy: 2 x PS/2, 6 x USB (w tym min. 2 na przednim panelu), RJ-45 (LAN), 1 x RS232, 1 x
 

LPT, 1 x D-Sub
 
 

Gwarancja 36 miesięcy door-to-door z reakcją 24 godzin
 
 

Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący
Moc skuteczna
350 W

 
Moc pozorna
500 VA

 
Kształt przebiegu sinus
Sinusoida przybliżona

 
Topologia
Off line

 
Czas przełączania
4 ms

Drukarka laserowa mono
obciążenie miesięczne: min 3000 stron; 
 

 

 

certyfikaty i standardy

 

CE na w/w sprzęt,

 

ISO9001 i ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy dołączyć

 

kopie certyfikatów potwierdzające spełnienie wymogu),

 

Certyfikat potwierdzający poprawną pracę z systemem operacyjnym –

należy dołączyć wydruk ze strony producenta systemu Vista Business

PL potwierdzający ten fakt.

Uwagi:

W przepadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji zostanie on wymieniony na sprawny bez konieczności zwracania uszkodzonego dysku.

Musi być zapewnienie możliwości rozbudowy jednostki centralnej we własnym zakresie o

dodatkowe podzespoły wewnętrzne dopuszczone przez producenta bez utraty gwarancji.

Bramka VoIP 24 porty
3 sztuki




Możliwość montażu w szafie 19”


Adresacja 
klient DHCP,
serwer DHCP 

obsługa do 24 portów analogowych typu FXS (na interfejsie 50-o pinowym typu TELCO) 


połączenie z siecią IP poprzez interfejs 10/100 Base-T 


możliwość wyboru kodera LBR (Low Bite Rate) 


wbudowany zasilacz 


zgodność z T.38 


likwidacja echa (Echo Cancelation) 


minimalizacja wpływu zmienności opóźnień transmisji na jakość głosu (Jitter Buffer) 


detekcja głosu (Voice Active Detection) 


generacja szumu tła (Comfort Noice Generation) 


zgodność z protokołami MGCP, MEGACO (H.248), H.323 (V4), SIP (RFC 3261) 


 zarządzanie przez przeglądarkę WWW 


wsparcie dla SNMP i syslog





Bramka VoIP 8 portów
1 sztuka




Adresacja 
klient DHCP,
serwer DHCP 

obsługa do 8 portów analogowych typu FXS (na interfejsie 50-o pinowym typu TELCO) 


połączenie z siecią IP poprzez interfejs 10/100 Base-T 


możliwość wyboru kodera LBR (Low Bite Rate) 


wbudowany zasilacz 


zgodność z T.38 


likwidacja echa (Echo Cancelation) 


minimalizacja wpływu zmienności opóźnień transmisji na jakość głosu (Jitter Buffer) 


detekcja głosu (Voice Active Detection) 


generacja szumu tła (Comfort Noice Generation) 


zgodność z protokołami MGCP, MEGACO (H.248), H.323 (V4), SIP (RFC 3261) 


 zarządzanie przez przeglądarkę WWW 


wsparcie dla SNMP i syslog


Dysk na USB
2 sztuki




format szerokości
2.5 cala

pojemność
250 GB

interfejs
USB

prędkość obrotowa
4 200 obr./min.

pamięć cache
8 192 kb

średni czas dostępu
12 ms

wysokość
15 mm

długość
127 mm

dodatkowe informacje
synchronizacja danych pomiędzy PC a FHD-2 PRO po naciśnięciu jednego klawisza


Zasilanie z portu USB, bez konieczności stosowania dodatkowego zasilacza


Dysk w obudowie własnej

Cyfrowy aparat fotograficzny
6 sztuk




matryca (przetwornik)
Min 12 MP

rodzaj obsługiwanej pamięci zewn.
Secure Digital HC
Secure Digital
MultiMedia Card




wyświetlacz LCD
tak

przekątna LCD
Min 2,7 cale

akcesoria
2 baterie AA
kabel USB
kabel AV
pasek
oprogramowanie
instrukcja obsługi PL
gwarancja PL

Palmtop
8 sztuk




GPS z Mapą 34 Państw Europy w tym najbardziej szczegółowa dla Polski.


ekran dotykowy

częstotliwość taktowania procesora
400 MHz

zaisntalowana pamięć RAM
64 MB

pamięć Flash ROM
2048 MB

system operacyjny
Microsoft Windows CE

oprogramowanie
Oprogramowanie nawigacyjne MioMap CE v 3.3

wysokość
107,43 mm

szerokość
80,72 mm

grubość
23,48 mm

wyposażenie
Przewód USB
Ładowarka samochodowa
Uchwyt urządzenia
Uchwyt montażowy z przyssawką

UPS (2U)
4 sztuki

Moc wyjściowa 2700W / 2200 VA,na wejściu 230V / na wyjściu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Wysokość w szafie przemysłowej 2 U 


Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, Klamry do montażu w szafach przemysłowch, Kabel do sygnalizacji RS-232, Kabel USB, Podręcznik użytkownika 


Zniekształcenia napięcia wyjściowego   
mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu

Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal 


Gniazda wyjściowe 

 
(8) IEC 320 C13 

 
(1) IEC 320 C19 

 
(3) IEC Jumpers

 


Potwierdzenia zgodności Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE Okres gwarancji 2 lata naprawy albo wymiana,opcjonalne naprawy na miejscu,opcjonalne wydłużenie gwarancji 


Wymagania techniczne – zasilacz UPS skalowalny / modułowy  20kW do zasilania serwerowni.
1 sztuka

Lp
Opis parametru
Wymagana wartość

 
topologia pracy
on-line VFI

 
konstrukcja modułowa
TAK

 
wbudowany automatyczny układ obejściowy oraz zewnętrzny ręczny

 [ serwisowy]
TAK

Parametry wyjściowe

 
możliwość rozbudowy mocy bez konieczności wymiany UPS z zachowaniem redundancji N+1
do 40kW

 
Obecny UPS –znamionowa moc wyjściowa (kW)
20kW

 
znamionowe napięcie wyjściowe
3400 VAC

 
znamionowa częstotliwość wyjściowa
50 Hz

 
tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii
≤ 0,1%

 
kształt napięcia wyjściowego
sinusoidalny

 
odkształcenia napięcia wyjściowego
obciążenie liniowe, symetryczne
≤ 1%

 
 
obciążenie liniowe, asymetryczne
≤ 3%

 
 
obciążenie nieliniowe
≤ 5%

 
przeciążalność – praca normalna, w czasie do 30 sekund
 150%

 
dopuszczalny współczynnik szczytu obciążenia (CF)
 3:1

Parametry wejściowe

 
znamionowe napięcie wejściowe
3400 VAC

 
tolerancja napięcia wejściowego (praca normalna)
305 – 475 VAC

 
częstotliwość wejściowa
50 Hz +/- 5Hz

 
wejściowy współczynnik mocy dla 100% obciążenia
 0,98

 
sprawność AC-AC dla 100% obciążenia (baterie naładowane)
 93%

 
filtry EMI i RFI
TAK

 
zniekształcenia prądu wejściowego dla 100% obciążenia
≤ 8%

 
kształt prądu wejściowego
sinusoidalny

 
możliwość współpracy z generatorem prądotwórczym
TAK

 
układ łagodnego narastania prądu wejściowego (SOFT-START)
TAK

 
zabezpieczenie przed napięciem zwrotnym (back – feed)
TAK

Parametry akumulatorów

 
akumulatory wbudowane
VRLA

 
projektowana żywotność baterii
 5 lat

 
czas pracy autonomicznej dla obciążenia 20 kW
 5 minut

 
temperaturowa kompensacja napięcia ładowania
TAK

 
wbudowany monitoring baterii akumulatorów
TAK

 
automatyczny test baterii
TAK

 
wbudowane zabezpieczenie baterii z sygnalizacją
TAK

 
możliwość wymiany akumulatorów w trakcie pracy UPS
TAK

Kontrola i zarządzanie

 
Wyświetlacz parametrów pracy z podświetleniem
TAK

 
Możliwośc dołączenie zdalnego wyświetlacza
TAK

 
UPS wyposażony w sieciowy interfejs komunikacyjny
TAK

 
Komunikacja
port RS232
TAK

 
 
złącze RJ45 10/100 Base T
TAK

 
Oprogramowanie zarządzające z możliwością zamykania systemów operacyjnych poprzez sieć logiczną:
MS Widdows NT/2000/XP
Linux,
Unix,
TAK

Sieciowy interfejs komunikacyjny

 
Moduł zarządzający WEB/SNMP
TAK

 
Obsługiwane protokoły:
HTTP /TTPS
SNMP,
telnet / SSH,
ftp,
syslog,
WAP
TAK

 
Powiadamianie o zdarzeniach przez e-mail
TAK

 
Zapamiętywanie zdarzeń (event log)
TAK

 
Zapamiętywanie wartości pomiarowych (data log)
TAK

 
Możliwość diagnostyki i sterowania zasilaczem UPS
TAK

 
możliwość współpracy ze zintegrowanym środowiskiem nadzoru
TAK

 
port 10/100 BaseT do nadzoru
TAK

NADMIAROWOŚĆ

 
konfiguracja nadmiarowa
N+1

 
nadmiarowość na poziomie modułów składowych
TAK

 
możliwość wymiany modułów, zarówno modułów zasilacza jak i bateryjnych, podczas pracy systemu bez konieczności przełączania na obejście (HOT SWAP)
TAK

 
nadmiarowość modułu mocy
N + 1

 
nadmiarowość modułu kontrolno - sterującego
1 + 1

 
automatyczne odłączenie uszkodzonego modułu
TAK

 
sygnalizacja optyczna uszkodzenia modułu
TAK

 
Wyświetlacz LCD parametrów pracy i wartości mierzonych z podświetleniem
TAK

Normy i standardy

 
Homologacje:
Znak CE; EN50091-1; EN50091-2; EN55022 klasa A; EN60950; ISO9001; ISO14001; 
TAK

Parametry ogólne

 
Możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego
TAK

 
Wyświetlanie parametrów pracy UPS – LCD z podświetleniem
TAK

 
Stopień ochrony
 IP20

INSTALACJA, GWARANCJA, i SERWIS

 
Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu instalacji
TAK

 
Konfiguracja karty nadzoru, włączenie do systemu monitorowania i testy funkcjonalne oprogramowania
TAK

 
Szkolenie obsługi
TAK

 
Gwarancja fabryczna Producenta
Potwierdzona certyfikatem Producenta
 24 miesięcy

 
Gwarantowany czas naprawy lub „podstawienie” UPS zastępczego
podać

 
Dokumentacja powykonawcza instalacji
TAK





Wymagania techniczne – zasilacz UPS skalowalny / modułowy  40kW do zasilania serwerowni.
1sztuka

Lp
Opis parametru
Wymagana wartość


 
topologia pracy
on-line VFI


 
konstrukcja modułowa
TAK


 
wbudowany automatyczny układ obejściowy oraz zewnętrzny ręczny [ serwisowy]
TAK


Parametry wyjściowe


 
możliwość rozbudowy mocy bez konieczności wymiany UPS z zachowaniem redundancji N+1
do 80kW


 
Obecny UPS –znamionowa moc wyjściowa (kW)
40kW


 
znamionowe napięcie wyjściowe
3400 VAC


 
znamionowa częstotliwość wyjściowa
50 Hz


 
tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii
≤ 0,1%


 
kształt napięcia wyjściowego
sinusoidalny


 
odkształcenia napięcia wyjściowego
obciążenie liniowe, symetryczne
≤ 1%


 
 
obciążenie liniowe, asymetryczne
≤ 3%


 
 
obciążenie nieliniowe
≤ 5%


 
przeciążalność – praca normalna, w czasie do 30 sekund
 150%


 
dopuszczalny współczynnik szczytu obciążenia (CF)
 3:1


Parametry wejściowe


 
znamionowe napięcie wejściowe
3400 VAC


 
tolerancja napięcia wejściowego (praca normalna)
305 – 475 VAC


 
częstotliwość wejściowa
50 Hz +/- 5Hz


 
wejściowy współczynnik mocy dla 100% obciążenia
 0,98


 
sprawność AC-AC dla 100% obciążenia (baterie naładowane)
 93%


 
filtry EMI i RFI
TAK


 
zniekształcenia prądu wejściowego dla 100% obciążenia
≤ 8%


 
kształt prądu wejściowego
sinusoidalny


 
możliwość współpracy z generatorem prądotwórczym
TAK


 
układ łagodnego narastania prądu wejściowego (SOFT-START)
TAK


 
zabezpieczenie przed napięciem zwrotnym (back – feed)
TAK


Parametry akumulatorów


 
akumulatory wbudowane
VRLA


 
projektowana żywotność baterii
 5 lat


 
czas pracy autonomicznej dla obciążenia 40 kW
 5 minut


 
temperaturowa kompensacja napięcia ładowania
TAK


 
wbudowany monitoring baterii akumulatorów
TAK


 
automatyczny test baterii
TAK


 
wbudowane zabezpieczenie baterii z sygnalizacją
TAK


 
możliwość wymiany akumulatorów w trakcie pracy UPS
TAK


Kontrola i zarządzanie


 
Wyświetlacz parametrów pracy z podświetleniem
TAK


 
Możliwośc dołączenie zdalnego wyświetlacza
TAK


 
UPS wyposażony w sieciowy interfejs komunikacyjny
TAK


 
Komunikacja port RS232                                                                                      TAK



 
złącze RJ45 10/100 Base T                                                                                 TAK



 
Oprogramowanie zarządzające z możliwością zamykania systemów operacyjnych poprzez sieć logiczną:
MS Widdows NT/2000/XP
Linux,
Unix,
TAK


Sieciowy interfejs komunikacyjny


 
Moduł zarządzający WEB/SNMP
TAK


 
Obsługiwane protokoły:
HTTP / HTTPS
SNMP,
telnet / SSH,
ftp,
syslog,
WAP
TAK


 
Powiadamianie o zdarzeniach przez e-mail
TAK


 
Zapamiętywanie zdarzeń (event log)
TAK


 
Zapamiętywanie wartości pomiarowych (data log)
TAK


 
Możliwość diagnostyki i sterowania zasilaczem UPS
TAK


 
możliwość współpracy ze zintegrowanym środowiskiem nadzoru
TAK


 
port 10/100 BaseT do nadzoru
TAK


NADMIAROWOŚĆ


 
konfiguracja nadmiarowa
N+1


 
nadmiarowość na poziomie modułów składowych
TAK


 
możliwość wymiany modułów, zarówno modułów zasilacza jak i bateryjnych, podczas pracy systemu bez konieczności przełączania na obejście (HOT SWAP)
TAK


 
nadmiarowość modułu mocy
N + 1


 
nadmiarowość modułu kontrolno - sterującego
1 + 1


 
automatyczne odłączenie uszkodzonego modułu
TAK


 
sygnalizacja optyczna uszkodzenia modułu
TAK


 
Wyświetlacz LCD parametrów pracy i wartości mierzonych z podświetleniem
TAK


Normy i standardy


 
Homologacje:
Znak CE; EN50091-1; EN50091-2; EN55022 klasa A; EN60950; ISO9001; ISO14001; 
TAK


Parametry ogólne


 
Możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego
TAK


 
Wyświetlanie parametrów pracy UPS – LCD z podświetleniem
TAK


 
Stopień ochrony
 IP20


INSTALACJA, GWARANCJA, i SERWIS


 
Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu instalacji
TAK


 
Konfiguracja karty nadzoru, włączenie do systemu monitorowania i testy funkcjonalne oprogramowania
TAK


 
Szkolenie obsługi
TAK


 
Gwarancja fabryczna Producenta
Potwierdzona certyfikatem Producenta
 24 miesięcy


 
Gwarantowany czas naprawy lub „podstawienie” UPS zastępczego
podać


 
Dokumentacja powykonawcza instalacji
TAK


SERWER
 3 sztuki

 
 

Konfiguracja serwera 


 


Obudowa typu Rack 2U


Procesor 4 rdzeniowy 1,6GHz, Level 2 Cache min 4MB


Gwarancja 3 lata u klienta


Dyski typu Hot Swap SAS
min 2 szt.

3 dyski SCSI z możliwością rozbudowy do 8 dysków
min 3x 36GB

kontroler dysków ServeRAID 8K-I 


Min dwa zasilacze typu Hot Swap


4GB pamięci ram. Płyta przygotowana do 48 GB pamięci RAM PC2-5300 ECC DDR2, w 12 gniazdach DIMM, Chipkill 


Zintegrowany Gigabit Ethernet 


 


 

Monitor LCD 21” panoramiczny
 

Jasność
min 300 cd/m2

Kontrast
min 1000:1

Czas reakcji matrycy
max 5 ms

Gniazdo D-Sub
1 szt.

Gniazdo DVI
2 szt.

kolor - czarny


Serwer typu plug and play
1 sztuka






wielofunkcyjny serwer plug&play z wbudowanym systemem operacyjnym obsługiwanym z poziomu przeglądarki WWW. 







Wymiary 
RACK 2U


Procesor
Intel® XEON 3040


Pamięci RAM
Min 4 GB


Zasilanie 
550 [W] ,230 [V], 50 [Hz]


Temperatura pracy
10°C – 40 °C


Obsługiwana liczba komputerów
50-100 komputerów


Interfejs LAN
1x Gigabit Ethernet (RJ-45) (zintegrowana)


Interfejs WAN
2x Gigabit Ethernet  (Intel® PRO/1000 GT)


USB
4xUSB 2.0


Obsługiwane dyski twarde (kieszeń)
6x SATA (3,5”)


RAID
0, 1, 0+1, 5


Aktualizacja oprogramowania
12 miesięcy 


Gwarancja sprzętowa
24 miesiące


Dyski SATA
3 szt min 80GB każdy






Funkcje serwerowe
nadawanie praw dostępu do zasobów sieciowych dla grup i konkretnych użytkowników,  

serwer WWW, 



współdzielenie plików, baz danych i projektów w sieci lokalnej,  



serwer wydruku z funkcją zarządzania kolejką wydruku, 



serwer poczty z dostępem Webmail, 







ochroną antyspamową i antywirusową oraz potężnym systemem filtrów pocztowych,  






stabilny serwer SQL dla aplikacji bazodanowych oraz serwisów WWW,  







system automatycznej archiwizacji oraz backupu danych, 



 kopia zapasowa ustawień systemu;


Funkcje sieciowe



 
automatyczna konfiguracja sieci lokalnej, 
Firewall umożliwiający bezpieczne połączenie sieci z Internetem oraz ochronę przed niepowołanym dostępem, 

zarządzanie połaczeniem/połączeniami z Internetem oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi dla konkretnego typu ruchu (QoS),
nadawanie praw dostępu do Internetu dla poszczególnych komputerów,
monitorowanie wykorzystania pasma z możliwością śledzenia ruchu dla konkretnych komputerów,
tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN),możliwość blokowanie dostępu do konkretnych serwisów WWW

Brama internetowa
1 sztuka


























Urządzenie posiada zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa obejmującą poniższe funkcje:










Firewall klasy Stateful Inspection













Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł określających jaki

 ruch powinien być przez firewall przepuszczany a jaki blokowany, które obowiązują w różnych przedziałach

 czasowych. Podobne zestawy reguł można tworzyć dla filtra URL, serwera VPN i dla translacji adresów (NAT).


Do tworzenia kalendarza działania zestawu reguł dostępne jest graficzne narzędzie umożliwiające bez  użycia klawiatury zaplanowanie działania poszczególnych zasad w przeciągu całego tygodnia.



Firewall obsługuje translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT












Możliwość kształtowania ruchu w sieci (traffic shaping) w oparciu o priorytyzację i przydzielanie minimalnej i maksymalnej wartości transferu dla poszczególnego typu połączeń.



Wbudowany firewall posiada analizator reguł firewall-a i NAT-a, który pozwala na wychwycenie ewentualnych błędów i sprzeczności w konfiguracji




Urządzenie pozwala na ustalenie innych zasad filtrowania ruchu np.: w godzinach pracy, innych w godzinach popołudniowych a jeszcze innych w dni wolne od pracy. Różne zasady filtrowania można tworzyć względem pojedynczej stacji, zakresu sieci, całej sieci lub pojedynczych lub grupy uwierzytelnionych użytkowników.


Urządzenie dostarczane jest z komercyjnym programem antywirusowym.










Antywirus skanuje protokoły HTTP, POP3 i SMTP. Działanie antywirusa powinno być transparentne lub odpowiednio HTTP Proxy, SMTP Proxy, POP3 Proxy.



System detekcji i prewencji włamań (IPS) jest zaimplementowany w jądrze systemu i wykrywa włamania przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej, analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe.


Urządzenia posiadają wbudowany serwer VPN pozwalający na tworzenie tzw. kanałów. (Client-To-Site, Site-To-Site)








Kanały VPN są budowane w oparciu o protokół IPSec, SSL lub PPTP.











Antyspam blokuje niechcianą pocztę przy pomocy












Białych i czarnych list nadawców/ serwerów tworzonych przez administratora










Serwerów RBL – istnieje możliwość dodawania/usuwania serwerów RBL i ustawiania poziomu zaufania dla tych serwerów.








Wykorzystywanie analizy heurystycznej w oparciu o przynajmniej siedem metod analizy: reguły empiryczne, analiza semantyczna, reguły reakcji zwrotnej, analiza kodu HTML, analiza zestawu znaków, wykrywanie scam’u (odmiana spamu tzw. Confidence trick), analiza raportów o braku możliwości dostarczenia poczty


Filtracja stron www (Filtr URL)













Możliwość tworzenia klasyfikacji stron przez administratora











Filtrowanie w oparciu o moduł zewnętrznej firmy specjalizującej się w tworzeniu takich filtrów.










Zgodność z protokołem ICAP













Możliwość pracy w trybie Load Balancing 













Urządzenie dostarczane jest wraz z dyskiem twardym o pojemności minimum 80GB.










Firewall umożliwia uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS lub LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows NT4.0 (NTLM) i Windows 2k (Kerberos).


Urządzenie posiada możliwość definiowania przynajmniej 4 rodzajów połączeń typu Dial-up włączając w to: PPPoE, PPTP, PPP, L2TP.







 Urządzenie posiada wbudowany Serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC hosta w sieci.








Urządzenie daje możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej lub hybrydowo (część jako router a część jako bridge).



Urządzenie może być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów, którzy posiadają rozłączne lub nakładające się uprawnienia







Restart urządzenia może być zabezpieczony poprzez zastosowanie fizycznego tokena dostarczonego przez producenta.








Po uruchomieniu urządzenia z ustawieniami fabrycznymi istnieje możliwość zczytania konfiguracji z fizycznego tokena.








Urządzenie jest dostępne wraz z konsolą do centralnej administracji pozwalającą na zarządzanie przynajmniej 5 urządzeniami w różnych lokalizacjach w podstawowej cenie urządzenia.



W skład licencji na urządzenie wchodzi oprogramowanie narzędziowe   











służące do przeglądu bieżących jak i archiwalnych logów. Oprogramowanie także umożliwia podgląd pracy urządzenia w trybie rzeczywistym.







Możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog)











Urządzenie posiada certyfikaty niezależnych organizacji min ICSA Lab i Common Cryteria EAL 2+










Urządzenie musi być wyposażone w technologię analizującą środowisko sieciowe i wykrywające potencjalne luki bezpieczeństwa, oparte o skaner działający w trybie pasywnym.



Urządzenie dostarczane jest z oprogramowaniem do generowania kompleksowych raportów z jego działania. Program generujący raporty powinien tworzyć pliki html oraz mieć możliwość stworzenia pliku index.html zawierającego łącza do wszystkich dotychczas stworzonych raportów. Powinien również mieć możliwość składowania raportu lokalnie na dysku twardym, wysyłania e-mailem lub przesłania na serwer FTP.


W przypadku wysyłania raportów do administratora poprzez e-mail oprogramowanie powinno dawać możliwość spakowania raportu do pojedynczego archiwum. 



Urządzenie powinno mieć możliwość definiowania źródła aktualizacji oraz jego częstotliwości dla każdego z aktualizowanych modułów.







Urządzenie wyposażone jest funkcjonalność High Avaliability które odpowiada za zachowanie ciągłości pracy sieci klienta w przypadku awarii. 







Urządzenie oferuje możliwość skonfigurowania usługi dynamicznego DNS dzięki czemu klienci z dynamicznym adresem IP mogą korzystać ze stałej nazwy hosta/domeny.



Urządzenie posiada funkcjonalność DNS cache.












Oprogramowanie oferuje możliwość składowania logów z jednego lub większej ilości urządzeń do bazy danych PostgreSQL.








Urządzenie powinno posiadać skaner umożliwiający administratorowi wykrywanie słabych punktów sieci firmowej poprzez wyszukiwanie nieaktualnych wersji oprogramowania na stacjach roboczych i wykrywania niedozwolonego typu ruchu wewnątrz sieci. 


Licencja na urządzenie powinna zapewniać aktualizacje do wszystkich modułów urządzenia przez 3 lata.



Wymiana urządzenia w przypadku awarii sprzętowej powinna nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia.



System powinien ponadto spełniać następujące minimalne parametry techniczne:



Minimalna liczba niezależnych portów Ethernet 10/100 powinna wynosić cztery (4).



Urządzenie posiadać 2 porty gigabitowe



Minimalna przepustowość Firewalla wraz z IPS-em powinna wynosić 450 Mbps.



Minimalna przepustowość przy szyfrowaniu AES powinna wynosić 120 Mbps.



Maksymalna liczba tuneli VPN nie powinna być mniejsza niż 1000.



Możliwość zdefiniowania co najmniej 4 096 reguł filtrujących



Obsługa minimum 64 VLAN-ów



Maksymalna liczba równoczesnych sesji nie powinna być mniejsza niż 200 000.



Urządzenie musi być nielimitowane na użytkowników. 



Brama pocztowa
1 sztuka












 














Specyfikacja oprogramowania:












1. Ochrona przed spamem przy użyciu dwóch skanerów antyspamowych

2. możliwość współpracy z następującymi skanerami antyspamowymi: SpamAssassin, Cloudmark, Mailshell, Commtouch.

3. Możliwość ustawienia trzech zakresów czułości dla każdego ze skanerów antyspamowych dla każdej grupy

4. Wykorzystywanie technologii wielowymiarowych map genetycznych w przynajmniej jednym skanerze antyspamowym.

5. Ochrona przed wirusami przy użyciu jednego skanera antywirusowego.

6. możliwość współpracy z następującymi skanerami antywirusowymi: NOD32LMS, ClamAV, Sophos, Kaspersky

7. możliwość tworzenia grup użytkowników w oparciu o:

- adres pocztowy













- domenę














- kierunek przepływu poczty (przychodząca/wychodząca).

8. możliwość blokowania adresów email (czarna lista) ze względu na:

- nadawcę














- odbiorcę














- nadawcę lub odbiorcę













9. możliwość tworzenia listy zaufanych adresów email (biała lista) ze względu na:

- nadawcę














- odbiorcę














- nadawcę lub odbiorcę













10. możliwość definiowania rożnych reakcji na wykrycie spamu 

(oznaczenie tematu wiadomości, oznaczenie jej nagłówka, usunięcie lub odrzucenie, przeniesienie do katalogu kwarantanny, przesłanie wiadomości pod wskazany adres)

11. możliwość ustalenia indywidualnych akcji możliwych do podjęcia w przypadku sklasyfikowania wiadomości jako spam dla poszczególnych użytkowników wewnątrz grupy

12. możliwość definiowania rożnych reakcji na wykrycie wirusa (oznaczenie tematu wiadomości, oznaczenie jej nagłówka, usunięcie lub odrzucenie, przeniesienie do katalogu kwarantanny)

13. Różne formaty kwarantanny: MySQL, Maildir lub w postaci zwykłego pliku

14. Funkcja - on_empty_message = discard/pass – pozwalająca na szybkie usuwanie pustych wiadomości

15. wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: LINUX, SOLARIS, FREE BSD

16. współpraca z następującymi serwerami pocztowymi: SENDMAIL, QMAIL, EXIM, POSTFIX, SURGEMAIL, COMMUNIGATE PRO, SUN JAVA SYSTEMS MESSAGING SERVER.

17. możliwość definiowania oddzielnych polityk bezpieczeństwa dla poszczególnych użytkowników, grup użytkowników, adresów pocztowych, domen lub kierunków przepływu poczty (przychodząca/wychodząca)

18. możliwość tworzenia list dostępu (Access lists)w odniesieniu do:

- nadawcy














- odbiorcy














- nadawcy lub odbiorcy













19. możliwość filtrowania treści wiadomości

20. możliwość blokowania wiadomości w oparciu o nazwę lub rozszerzenie załącznika

21. możliwość archiwizowania wiadomości w następujących formatach: MySQL, Maildir lub w postaci zwykłego pliku

22. możliwość zarządzania katalogiem kwarantanny i archiwum przez użytkowników poprzez przeglądarkę internetową.

23. zarządzanie przy użyciu graficznej konsoli dostępnej przez przeglądarkę internetową.

Specyfikacja dot. urządzenia:

1. Platforma sprzętowa przeznaczona dla rozwiazań z zakresu bezpieczeństwa systemów sieciowych.

2. stalowa obudowa 19" o wysokosci 1U przystosowana do zabudowy w szafie dystrybucyjnej 

3. Wspiera procesor Intel Pentium 4 3066 Mhz z 1 MB cache

4. Pamięć masowa: gniazdo na wewnętrzny dysk SATA 3.5" (dostarczany z dyskiem SATA 80 GB) gniazdo na płycie głównej na Compact Flash

5. Gniazdo na wewnętrzny dysk SATA 3.5"

6. Chipset Intel 8915GV i ICH6

7. Pamięć RAM: maksymalnie 2 GB DDRAM2, gniazda 240-pinowe DIMM, obsługuje DDR400/533, minimum 1 GB DDRAM2 533

8. System chłodzenia: mechaniczny - wentylatory

9. Karty sieciowe: wbudowane karty ethernet Ethernet Marvell 8053 x 4 (PCI Express x 1), Copper (Base T, RJ45 z LED), GbE port x 4 (1, 2, 3, 4), LAN 1 i 2 

10. Porty: dwa porty COM RS-232 DB9, cztery porty USB

11. Certyfikaty CE, FCC

Drukarki laserowe mono
4 szt.



Typ złącza:
LPT, RJ-45, USB 2.0


Jakość druku w czerni [dpi]:
Min .1200 x 1200


Interfejsy:
USB 2.0, IEEE 1284B, Ethernet RJ45


obciążenie miesięczne: 
min 3000 stron





Drukarka przenośna
3 szt.



Rozdzielczość [dpi]: 
Jakość wydruku (kolor, najwyższa jakość): Rozdzielczość optymalizowana do 4800 dpi w kolorze i rozdzielczość wejściowa 1200 dpi ,Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość): Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi


Szybkość druku (A4 mono): 
Prędkość druku (czerń, najniższa jakość, A4): do 17 str./min , Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4): Do 6 str./min    


Możliwość zasilania z własnego akumulatora.



Obciążenie miesięczne: 
Do 500


 Interfejs: 
1 port USB (host), 1 port USB (urządzenie), gniazda na karty pamięci


W zestawie
Zasilacz sieciowy, wklady drukujące, akumulator 





Pendrive 4GB
16 szt.



Pamięć dyskowa w postaci klucza USB


Interfejs USB 
2.0





Print serwer bezprzewodowy
2 szt.



Port sieciowy
RJ45, WiFi


Port drukarkowy
2szt USB , 1szt Parallel


Zgodność ze standardem
IEEE802.3, 10Base-T; IEEE802.3u, 100Base-TX;


Zarządzanie
Poprzez przeglądarkę www





KVM Switch 
2 szt.



Możliwość podłączenia 4 komputerów do jednego monitora i klawiatury.





Niszczarka  płyt CD
2 szt.



Automatyczna, zasilana prądem, na silnik elektryczny





Urządzenie wielofunkcyjne Skaner + drukarka + kopiarka
4 szt.



Drukowanie czarno-białe laserowe



Kopiowanie czarno-białe



Skanowanie w kolorze



Podawanie papieru Podajnik ręczny 50 arkuszy


Kaseta na 250 arkuszy



Złącza USB 2.0,



Gwarancja 12 miesięcy



Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normalny) 20 str./min


Języki drukarki PCL 6, emulacja Postscript Level 2


Typ Skanowanie w kolorze i czerni



Rozdzielczość skanowania 1200 dpi



Obsługa formatów PDF, JPEG (kolor), TIFF (mono)


Szybkość kopiowania 18 kopii/min (w czerni)


Rozdzielczość kopiowania 600 x 600





Bezprzewodowy multimedialny Prezenter (pilot zdalnego sterowania do programów Office)




Możliwość przeprowadzania prezentacji na odległość ok 15 metrów, 

Kompatybilność: Windows 98, ME, 2000, XP, Vista , 

Monitor LCD 19” 
3 szt.



Jasność
330 cd/m2


Kontrast
700:1


Format obrazu
16:9


Czas reakcji matrycy
5 ms


Kolor obudowy 
Czarny 


Nominalna rozdzielczość
Min. 1280 x 1024





Monitor LCD 20” panoramiczny
3 szt.



Format obrazu
16:9


Przekątna ekranu
20 cale


Nominalna rozdzielczość
1680 x 1050


Jasność
300 cd/m2


Kontrast
1000:1


Kolor obudowy
Czarny, czarno-szary lub czarno -srebrny


Czas reakcji matrycy
2 ms





MS Office 2007 profesional PL
4 szt.




Z możliwością instalacji na dowolnym komputerze z systemem MS Windows XP i Vista. 





Drukarka laserowa kolorowa 
5 szt



Typ złącza:
LPT, USB 2.0


Interfejsy:
USB 2.0, IEEE 1284B


Druk w kolorze



normatywny cykl. pracy
Min 30 000 str./miesiąc

Wymieniony sprzęt musi posiadać certyfikat CE

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI.Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-mówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

 Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów je potwierdzających.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu    

Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał.2).

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa:

- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wymienione powyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", dokumenty muszą być w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz 
z ich tłumaczeniem na język polski, przy czym tłumaczenie dokumentów urzędowych winno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające osobno, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, dokumenty muszą być w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski, przy czym tłumaczenie dokumentów urzędowych winno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

      Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami: 

1. W sprawie przedmiotu zamówienia:

Jacek Mazur kierownik Zespołu do spraw informatyki. tel. 077 4575010, 

fax: 077 4575461, w godz. 800 – 1400,

2. W sprawach proceduralnych:

Barbara Mozol, p.o. kierownik Zespołu administracyjno-gospodarczego i zaopatrzenia, tel: 077 4575010, fax: 077 4575461, w godz. 800 – 1400. 

XII. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 21 grudnia 2007r

Opis przygotowania ofert

1.  Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 

2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę

1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru „Oferta” (zał.1 do siwz).

2) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa  lub innych dokumentów rejestrowych.

3) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 2)

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty składane przez wykonawcę są jawne, z wyjątkiem dokumentów czy informacji zastrzeżonych, które należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego w poz. „zastrzeżone dokumenty”.

Dokumenty niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie wykonawca może wydzielić lub złożyć w odrębnej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w teminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie, zamkniętym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winne być zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, oznaczone: „Oferta przetargowa na dostawę sprzętu komputerowego”, i złożone w siedzibie zamawiającego: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

pokój 114 (sekretariat)

w terminie do dnia  21 listopada 2007 r.,  do godz. 12:00. 

2) Przez wpływ oferty w terminie rozumie się jej złożenie w miejscu i terminie określonym w pkt. 1, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub dostarczeniem jej do siedziby zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt.1.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2007 r., o godzinie 12:30 w siedzibie zama-wiającego, pokój 115. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym informację o wyso-kości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:

- nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Oferowana cena to cena brutto oferty obejmująca rabaty, upusty, koszty dostawy towaru do siedziby zamawiającego, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez zamawiającego, podana  w PLN cyfrowo i słownie, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca:
- wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT.

2) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji zamówienia.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

           rozliczenia

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walutach obcych, rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w PLN.

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:

 - oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia.

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

Nazwa kryterium
Waga %

Cena 
100

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 pkt., pozostałe zostaną przeliczone według wzoru:

minimalna cena oferowana/cena badanej ofertyx100x100%

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta odpowiadająca wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – kryterium ceny.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę 

         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do zawarcia mowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 

2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, wzór umowy stanowi  załącznik nr 3.

XXII. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego, przysługują środki ochrony prawnej określone  w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Ogłoszenie wyników przetargu

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

XXIV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do pro-tokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,20 zł netto, 

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego

.

XXV. Załączniki

Zał. nr 1 – formularz ofertowy,

Zał. nr 2 – oświadczenie zgodnie z art. 22  ust. 1 ustawy pzp,

Zał. nr 3 – wzór umowy,

Opole,09 listopada 2007 r.

   Z a t w i e r d z a m

    ____________________________







Podpis osoby uprawnionej 



