Pakiet 1                                                                                                                                                                                                                                       zał. 1
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	


	1.
	Tygle do oznaczania włókna P2 V 30 ml, spiek P 2 (40-100 mikronów)takie jak firmy Tecator lub równoważne
	50 sztuk
	
	
	
	
	
	BC

	2.
	Naczyńka aluminiowe do oznaczania tłuszczu w aparacie FOSS SOXTEC 2050 firmy TECATOR nr kat. 1000 7510Al lub równoważne
	12 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	3.
	Screw caps vials ,clear wide opening 

 takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0714 lub równoważne
	2000 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	4.
	Zakrętki do wialek z wkładką PTFE i septą z czerwonej silikonowej gumy, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0717 lub równoważne
	4000szt.
	
	
	
	
	
	BC

	5.
	Statyw laboratoryjny metalowy z wyposażeniem ( uchwyty, obręcze)
	 4 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	6.
	Gilzy celulozowe 33x80 mm kompatybilne z zestawem do ekstrakcji tłuszczy Soxtec 2010 firmy Tecator lub równoważne a 25 szt.
	4 op.  
	
	
	
	
	
	BC

	7.
	Butelka SIMAX na odczynniki z nakrętką niebieską poj 100ml
	10 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	8.
	Probówki szklane poj 300ml  do jednostki destylacyjnej Buchii B324)
	12 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	9.
	Szczypce do tygli laboratoryjnych ze stali nierdzewnej długość 25cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	10.
	Parownice kwarcowe płaskodenne z wylewem pojemność 40 ml, wysokość 30mm,średnica górna około 60mm z  wygrawerowanym oznakowaniem
	20 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	11.
	Końcówki do pipet typu Brandt pojemność 1250µl białe z wydłużoną końcówką
	2000 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	12.
	Statyw uniwersalny na probówki o

Ø 16 mm kolor niebieski ilość otworów 60 ( 5 x 12 )
	4 szt.
	
	
	
	
	
	DW

	13.
	Anaerobic Jar 3,5 l wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zawory do podłączenia własnego źródła gazu, manometr niskotemperaturowy katalizator, statyw na płytki HP 0011A + nasadki Schredera( kod HP020 )A


	1 szt.
	
	
	
	
	
	DW

	14.
	 Termometr cyfrowy MAX-MIN 1 sztuka ( nazwa producenta – Abatronic , Termoprodukt  lub równoważny) 

  Dwa wyświetlacze – jeden do temperatury wewnątrz pomieszczenia z czujnikiem wbudowanym w termometrze, drugi do temperatury na zewnątrz pomieszczenia mierzonej przez czujnik zainstalowany na 3- metrowym przewodzie.

Zakres pomiarowy: 

Wewnątrz: od  -100 do +400C       Zewnątrz: od  -300C do +600C

Wskazania co 0,10C

2.Wymagania jakościowe: Dokładność pomiaru ±0,50C

 Wzorcowanie w punktach:  -200C, + 50C, + 200C, + 250C, + 300C, + 370C, + 410C,

w akredytowanym laboratorium

-Termin i warunki dostawy: do dwóch tygodni od złożenia zamówienia

-Koszty eksploatacji i/lub odczynnikowe:  baterie  

-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

-Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady:  do 12 miesięcy

-Instrukcja w języku polskim: 

Funkcja RESET


	1 szt.
	
	
	
	
	
	DW


	Wartość ogółem:

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	słownie
	
	
	słownie


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
1. Oznakowanie  przyrządów  pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:

  -   posiadać certyfikat klasy A

-      pojemność nominalną,

-      nr serii

-      nr indywidualny (jeśli dotyczy)

-      niepewność

-      znak potwierdzenia zgodności

2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.

3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia ( faxem )

2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:

·         nr serii,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)

·         nr serii

·         nr indywidualny,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
Pakiet 2                                                                                                                                                                             zał. 1
Części wymienne zgodne z katalogiem firmy MILIPORE lub równoważne

	LP.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	 brutto
	


	1.
	Wkład MilliQ do systemu oczyszczania wody Millipore
	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	2.
	Wkład ROPAK do systemu oczyszczania wody Millipore


	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC


	Wartość ogółem:

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	słownie
	
	
	słownie


Ważność 1 rok od daty otrzymania
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
