PAKIET  nr 1                                                                                                                                                                                                zał. 1
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania
	Informacja

dla

zamawiającego 


	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	JB
	BC
	


	1
	Stojak do ważenia na wadze w workach do stomachera o poj. 400 ml

· certyfikat jakości

· waga stojaka nie może przekroczyć 300g
	1 szt.
	
	
	
	
	
	PAT.
	
	

	2
	Elektroda do pehametru LAB 850 -firmy Schott Instruments- zanurzeniowa BlueLine 24 pH z wbudowanym czujnikiem temperatury NTC, kabel 1 m, wtyczka DIN i bananowa

 - takie jak firmy LABART- nr kat. 0306-00034 lub równowazne


	1 szt.
	
	
	
	
	
	POŻ
	
	

	3
	Elektroda do pehametru LAB 850 firmy Schott Instruments- typ 139 z płaską membraną- dotykowa + kabel połączeniowy do elektrod typ L1A dług. 1 m, wtyczka DIN i bananowa                      - takie jak firmy  LABART nr kat. 0306-00237 lub równoważne)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	POŻ
	
	

	4
	Elektroda dotykowa do pehametru typ

 FLATRODE,   HAMILTON
	1 szt.
	
	
	
	
	
	POŻ
	
	

	5
	Dozownik butelkowy cyfrowy  z zaworem

zwrotnym safety prime o poj 10  ml


	1 szt.
	
	
	
	
	
	POŻ
	
	

	6
	Pipetor  SWIFT PET
	2 szt.
	
	
	
	
	
	CHE
	
	

	7
	Rozdzielacze szklane gruszkowe  

poj. 1000ml, z korkiem z tworzywa  PE oraz teflonowym  korkiem 
	2szt
	
	
	
	
	
	CHE
	
	

	8
	Rozdzielacze szklane gruszkowe  

poj. 500ml, z korkiem z tworzywa  PE oraz teflonowym  korkiem
	5 szt.
	
	
	
	
	
	CHE
	
	

	9
	Elementy mieszające  do mieszadeł magnetycznych  ferromagnetyczne o kształcie walca w polewie polietylenowej Ø 5x20mm
	10 szt.
	
	
	
	
	
	CHE
	
	

	10
	Wyciągacz  elementów mieszających  w mieszadłach magnetycznych
	3 szt.
	
	
	
	
	
	CHE
	
	

	11
	Pipeta  automatyczna Eppendorf o zmiennej objętości dozowania od 100-1000µl, przycisk funkcyjny niebieski dla końcówek  z filtrem 1000µl. Do dozowania próbek DNA.

dla objętości 100µl- dokładność =±3%

dla objętości 500µl- dokładnośćy =±1,0%

dla objętości 1000µl – dokładność =±06%
	1 sztuka
	
	
	
	
	
	GMO
	
	

	12
	Moduł pomiarowy zgodny z systemem  QM-System firmy Poll-lab z sondą do pomiaru  temperatury typu TB oraz sondą do pomiaru wilgotności środowiska.

Moduł umożliwiający współpracę z bazą QM-system base  

Obie sondy wzorcowane w 2 punktach  będących w zakresie akredytowanego laboratorium wzorcującego. 

Sonda do pomiaru temperatury z czujnikiem zanurzeniowym.
	1 szt
	
	
	
	
	
	PAT
	
	

	13
	Mikropipeta dwunastokanałowa o zmiennym nastawie 30-300 µl lub 50 - 300µl (HTL lub równoważna) 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	PAT
	
	

	14
	Statyw odpowiedni do powyższych 2 sztuk mikropipet 12-kanałowych
	1 szt.
	
	
	
	
	
	PAT
	
	

	15
	Tipsy (końcówki)                         do immunoanalizatora ETI+MAX firmy Dia Sorin o pojemności 300 µl

- końcówki powleczone grafitem, konduktometryczna metoda pomiaru poziomu płynów

- końcówki pakowane w bloki po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie - takie jak firmy Biomedika lub równoważne

Opakowanie 960 szt.
	
	
	
	
	
	
	
	SER

	

	16
	Probówki bakteriologiczne szklane o wymiarach 15/16x 160 
	2000 szt.
	
	
	
	
	
	
	POŻ
	

	17
	Woreczki do homegenizacji pasz z siatką prod. angielskiej 6041/STR o poj. 400 ml,

radiosterylne

· świadectwo sterylizacji,

certyfikat jakości
	1000 szt
	
	
	
	
	
	
	POŻ
	

	18
	Płytki Petriego szklane odporne na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o średnicy 100 mm
	500 szt.
	
	
	
	
	
	
	POŻ
	

	19
	Płytki Petriego  jednorazowe o średnicy 90 – 100 mm  
	6000 szt.
	
	
	
	
	
	
	POŻ
	

	20
	Zestaw  3 sztuk pipet automatycznych Eppendorf zmiennych objętościach (1 szt 0,1-0,25µl, 1 szt 2-20µl, 1 szt 12 kanałowa 30-300µl)

Warunki zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne 

informacje:

- objętości pipet podane powyżej

-dopuszczalny błąd systematyczny (zg z normą EN ISO 8655)

dla pipety 0,1-0,25µl odpowiednio 0,25 μL ±12,0 %, 1,25 μL ±2,5 %, 2,5 μL ±1,4 %
dla pipety 2-20µl odpowiednio 2 μL ±3,0 %, 10 μL ±1,0 %, 20 μL ±0,8 %

dla pipety 12 kan. 30-300µl odpowiednio 30 μL ±3,0 %, 150 μL ±1,0 %, 300 μL ±0,8 %

- Przyciski pipet w różnych kolorach, adekwatne do różnych pojemności.

-Wymagania jakościowe: certyfikat jakości

-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce

- Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak

-Instrukcja w języku polskim. tak


	1 zestaw
	
	
	
	
	
	PAT
	
	

	21
	 Zestaw 3 sztuk pipet automatycznych Eppendorf zmiennych objętościach (1 szt 0,5-10µl, 1 szt 10-100µl, 1 szt 100-1000µl) oraz stojak obrotowy na 6 pipet:

Warunki zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne 

informacje:

- objętości pipet podane powyżej

- dopuszczalny błąd systematyczny (zg z normą EN ISO 8655)

dla pipety 0,5-10µl 1 μL ±2,5 %, 5 μL ±1,5 %, 10 μL ±1,0 %
dla pipety 10-100µl 10 μL ±3,0 %, 50 μL ±1,0 %, 100 μL ±0,8 %
dla pipety 100-1000µl 100 μL ±3,0 %, 500 μL ±1,0 %, 1.000 μL ±0,6 %
- Przyciski pipet w różnych kolorach, adekwatne do różnych pojemności.

2.Wymagania jakościowe: certyfikat jakości

-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce

-Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak

 
	1 zestaw
	
	
	
	
	
	PAT
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

1. Oznakowanie  przyrządów  pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:

  -   posiadać certyfikat klasy A

-      pojemność nominalną,

-      nr serii

-      nr indywidualny (jeśli dotyczy)

-      niepewność

-      znak potwierdzenia zgodności

2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.

3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia ( faxem )

2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:

·         nr serii,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)

·         nr serii

·         nr indywidualny,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)
PAKIET  2  (Informacja dla zamawiającego : GMO JB )
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Zestaw do elektroforezy horyzontalnej SUBDNA z chłodzeniem (pole rozdziału 16X16cm), składający się z komory z platynowymi elektrodami i wbudowanym przepływowym wymiennikiem ciepła, pokrywa z kablami zasilania, saneczki na żel przepuszczające promienie UV (16X16cm), stolik do wylewania żeli, grzebień na 18 studzienek (16+2), uchwyt do montowania grzebienia 
	1 szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

PAKIET  3 ( Informacja dla zamawiającego : GMO JB )
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Zestaw do elektroforezy płytowej ( pionowej) Medium  służący do rozdziału  białek, DNA w żelu poliakrylamidowym (pole rozdziału (16X16). Korpus aparatu z dwiema elektrodami platynowymi oraz profilowana uszczelka silikonowa szyby ze szkła float o wymiarach 160x160 x 4mm. Przekładki teflonowe grubość 1 mm/16 studzienek. Pokrywa z kablami zasilającymi. 
	1 szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

PAKIET  4    ( Informacja dla zamawiającego : PAT  JB )
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	
	Mikrowirówka z rotorami na min 8 mikroprobówek 1,5-2ml oraz na min 16 mikroprobówek 0,2 oraz 0,5 ml.

Warunki zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne 

informacje:

- wymagana możliwość wirowania probówek podanych powyżej. 

- prędkość obrotowa min 6000 obr/min

2.Wymagania jakościowe: certyfikat jakości

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce

6.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak

7.Instrukcja w języku polskim. tak


	1 szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

PAKIET  5    ( Informacja dla zamawiającego : PAT  JB )
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	
	Plastykowea 8 kanałowea płuczka z butelką na płyny Stat-Matic II Plate Washer lub równoważnej.

Warunki zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne 

informacje:

- urządzenie wykonane z materiałów nie wchodzących w reakcję z acetonem i PBS. 

- 8 kanałów

- dołączona butelka

2.Wymagania jakościowe: certyfikat jakości

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce

4.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak

5.Instrukcja w języku polskim. tak
	1 szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

