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Wojewadzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
45-836 Opole

ul. Wroetawska 170

tel, (077) 4575010, tel/fax (077) 4875461

Pirma ALAB Sp.z 0. 0. Zwraca si¢ Z proéba o udzielenie odpowiedzi na poniZsze pytania
dotyczaee postgpowania: WIW.DA-241/16/2007.

1. Czy zamawialacy wskazujge konkretne nazwy handlowe urzadzer dopuszcza urzadzenia
rownowazne Zn. 0 parametrach ni@ gorszych niz opisane?

2. Wyjaéniamy, ze zgodnie z zalaceniami GLP rozkiad temperatury nalezy bada¢ w misjscu
zainstalowanis (podc2as instalacji) urzadzenia, z& pomoca, urzadzer posi jacych
odpowiednladommm Gidwnego Urzedu Miar. Czy Zamawiajacy, W miejscach gdzie
tego wymaga, dopusci taki badanie Instalacyjnego wréz z odpowiednim protokolem (1Q)
zamiast dokumentu z |aboratorium akredytowanego (nie pokazujacege Jak zachowuje sie
urzadzenie w miejscu docelowej pracy)?

dotyczy: pakiet 3 - cieplaka Z chiodzeniem.
3. Czy Zmawisjacy dopuszcza cleplarke 0 pojemnosci 264 litry?
4. Czy zakres temperatury moze byé szerszy (-10 O do + 80 °C niz wymieniony w SIWZ_

5. Wyjasniamy, ze zgodnie 2 zalecenlaml GLP rozkied temperatury nalezy badaé w miejscu
zainstalowania (podezas instalacii) urzadzenia, za pomoca urzadzen posiadaijacych
odpowiednia dokumentacjg Giownego Urzedu Miar, Czy Zamawiajacy dopusci lub wymaga
takiego badania wraz z odpowiednim protokotem zamiast dokumentu z laboratorium
:hedymanego (nie pokazujacago jak 2achowuie sle urzadzenie w miejscu docelowe] pracy)

8. Czy rejestrator tamperatury moze polegaé na przesyle danych do komputera (2iacze RS) do
Ktbrago zostanie dostarezone i zainstalowane odpowlednie oprogramowanie do
iy »archiwlzuwanh i drukowania wynikaw?
Dotyczy: pakiet 10°- Suszarka poj- 53 litry
4. Czy Zamawiajacy dopuscl suszarke 65 litrtow?
5, Cry Suszarka maze Mie¢ zakres temperatury od 70° da 260 °C?
Dotyczy: pakiet 11 — Suszarka poj. 83 litry
1, Czy Zamawiajacy dopuscl suszarke 5 litrow?
2. Gy Buszarka moze Mie¢ zakres temperatury od 70° do 250 °C?
Dotyczy: pakiet 13 — Dygestorium 1500 X 900 x 2400
1, Czy Zamawiajacy wymaga, by dygestorium bylo w calosc] wykanane bez uzycia
materiatéw drewnopachodnych?
9. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby wszalkie gniazda elekiryczne ze wzglgdow
bhezpleczefistwa zamontowane byly na bokach konstrukgji dygestorium, powyze] blatu?
Dotyczy: pakiet 14 ~ Dygestorium 1500 X 900 x 2400
3, Czy Zamawiajacy wymaga, by dygestorium byio w calogi wykonane bez uzycia
materiatéw drewnoposhodnych?
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gmw!a elekiryczna ze wzgledow
Kkonstrukejl dygmomm powyzej blatu?
Z powazaniem,

Witold Oborski




