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Dotyczy postepowania WIW.DA.241/16/2007

Pakiet 10-11

Zamowienie dotyczace suszarek wyraznie precyzowato zakres temperatur od 30°C-220°C -2
szti od 30°C -250°C — 1 szt. Zakres temp 70°- 250° jest mniej przydatny.

Pojemnos¢ zostata ustalona na 53 1 ze wzgledu na rozmiary ktore nie powinny przekraczaé
zewnetrznych wymiar6w( szer X wys X glebokos¢) 550x680x480 mm wewn 400x400x330mm
z uwagi na tak przygotowane stanowiska do obstugi.

Pakiet 13-14

Nie jest wymagane aby digestorium w calosci wykonane zostalo bez uzycia materiatow

drewnopochodnych i nie jest konieczne aby gniazda elektryczne zamontowane byly na
bokach konstrukcji dygestorium powyzej blatu.
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