[image: image1.jpg]=

( ./1@1]0 © @%u@@
ll;‘I.HS.iJ‘;fSPRiE?SOM o/Wroctaw ! Wroctaw, dn. 14.11.2007+,

~ 54-401 Wroctaw

tel. 071 724 59 68
faks 071356 97 81

Wojew6dzki Inspektorat Weterynarii
ul. Wroctawska 170
45-836 Opole

ZAPYTANIE

- Dotyczy przetargu na dostawe sprzegtu komputerowego (WSZ:30231200-9-
sprzet komputerowy) WIW.DA-241/15/2007,

1. Bramka VoIP 8 portéw.
Czy wymagane jest aby bramka obstugiwata protokét MEGACO

(H.248)?

2. Cyfrowy aparat fotograficzny
Czy dopuszcza sig, aby aparat byt zasilany z dedykowanego akumulatora

(W przypadku aparatéw z matryca min. 12MP nie ma model; zasilanych z
dwoch ogniw AA)?

3. zasilacz UPS skalowalny / modutowy 20kW do zasilania serwerowi
W pozycji znamionowe napiecie wyjsciowe i znamionowe napiecie
wejsciowe widnieje wartosé 3400V ac. Czy nie jest to btad? Czy powinno
by¢ 380Vac lub 400Vac? '

4. Zasilacz UPS skalowalny / modutowy 40kW do zasilania serwerowi
W pozycji znamionowe napigcie wyjsciowe i znamionowe napigcie
wejsciowe widnieje wartosé 3400Vac. Czy nie jest to btad? Czy powinno
by¢ 380Vac lub 400Vac?

5. SERWER
Prosz¢ okredli¢ jakiego typu i jaka jest docelowa liczba dyskow. Czy majg
to by¢ dyski SAS czy SCSI?

6. Brama pocztowa
Jaka jest liczba uzytkownikéw kont pocztowych dla bramy pocztowe;j?

Niezbedne jest to do ustalenia-ceny licencii. :

7. Czy w przypadku uzasadnione;j sytuacji istnicje mozliwosé przediuzenia
realizacji zamowicnia? '

Z powazaniem
Gerard Wysoczafiski
Specjalista ds. Przetargéw

U) H\-t__-‘i.ﬁ\




