Weterynaria

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst                                                         Opis i wyliczenia                                                       j.m.       Poszcz         Razem

	1
	Gabinet dyrektora

	1 d.1
	KNR 4-01 0816-06
	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 32
	m2 m2
	32.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	2
d.1
	KNR 4-01 0816-07
	Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki 32
	m2 m2
	32.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	3 d.1
	KNR 4-01 0354-13
	Wykucie z muru skrzynek wentylacyjnych 7
	szt. szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	4 d.1
	KNR 4-01 0323-04
	Zamurowanie otworów po wykuciu skrzynek wentylacyjnych 7
	szt. szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	5 d.1
	KNR 4-01 0706-05
	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych prze​biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 14
	szt. szt.
	14.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	6 d.1
	KNR 4-01 0354-09
	Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	7 d.1
	KNR 4-03 0607-04
	Wymiana belek montażowych 2x40 W 5
	szt. szt.
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	8 d.1
	KNR 2-02 2004-05
	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.je-m2
dnowarstw.
1.5                                                                                                                                                m2
	1.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.500

	9 d.1
	KNR 4-01 0322-02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w sufitach 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	10 d.1
	KNR 2-02 1016-01
	MontaŜ ościeŜnic drzwiowych regulowanych 3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	11 d.1
	KNR 2-02 1017-01
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabry​cznie wykończone 1.8*3
	m2 m2
	5.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.400

	12 d.1
	KNR 4-01 0920-20
	ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	13 d.1
	KNR 4-01 0920-26
	ZałoŜenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	14 d.1
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT"
54.2+32
	m2 m2
	86.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	86.200

	15 d.1
	KNR 2-02 0815-04
	Wykonanie gładzi gipsowych ścian 54.2
	m2 m2
	54.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	54.200

	16 d.1
	KNR 2-02 0815-06
	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów 32
	m2 m2
	32.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	17 d.1
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT" 54.2+32
	m2 m2
	86.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	86.200

	18 d.1
	KNR-W 2-02 1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gła​dkich bez gruntowania 54.2+32
	m2 m2
	86.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	86.200

	19 d.1
	KNR 4-01 0814-07
	UłoŜenie parkietu na kleju - parkiet z demontaŜu 32
	m2 m2
	32.000
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	RAZEM
	32.000

	20 d.1
	KNR 4-01 0815-05
	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych (5.85+5.35)*2
	m m
	22.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.400

	21 d.1
	KNR 4-01 0816-04
	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 32
	m2 m2
	32.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	22
d.1
	KNR 2-02 1111 -08
	Lakierowanie posadzek i parkietów 32
	m2 m2
	32.000
	

	
	RAZEM                  32.000

	2
	Sekretariat

	23 d.2
	KNR 4-01 0816-06
	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 18.6
	m2 m2
	18.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.600

	24 d.2
	KNR 2-02 2004-05
	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.je-m2
dnowarstw.
2                                                                                                                                   m2
	
2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	25 d.2
	KNR 4-01 0322-02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w sufitach 2
	szt. szt.
	
2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	26 d.2
	KNR 4-01 0819-15
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.54
	m2 m2
	
1.540
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.540

	27 d.2
	KNR 4-01 0716-02
	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie 1.54
	m2 m2
	
1.540
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.540

	28 d.2
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania 1.54
	m2 m2
	1.540
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.540

	29 d.2
	KNR 2-02 0829-03
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju 1.54
	m2 m2
	1.540
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.540

	30 d.2
	KNR 4-03 0607-04
	Wymiana belek montażowych 2x40 W 3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	31 d.2
	KNR 4-02 0219-02
	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1
	kpl. kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	32 d.2
	KNR 4-02 0212-03
	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm 1
	msc. msc.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	33 d.2
	KNR 4-02 0121-01
	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	34 d.2
	NNRNKB 202 1134-01
	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pozio​me
18.6
	m2 m2
	18.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.600

	35 d.2
	NNRNKB 202 1132-01
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 18.6
	m2 m2
	18.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.600

	36 d.2
	KNR 2-02 1112-01
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 18.6
	m2 m2
	18.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.600

	37 d.2
	KNR 2-02 1112-09
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.6
	m2 m2
	18.600
	

	
	RAZEM                  18.600
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	38 d.2
	KNR 2-02 1113-06
	Listwy przyścienne zgrzewane (5.3+3.5)*2
	m m
	17.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.600

	39 d.2
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT"
44.9+18.6
	m2 m2
	63.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	63.500

	40 d.2
	KNR 2-02 0815-04
	Wykonanie gładzi gipsowych ścian 44.9
	m2 m2
	44.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.900

	41 d.2
	KNR 2-02 0815-06
	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów 18.6
	m2 m2
	18.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.600

	42 d.2
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT" 44.9+18.6
	m2 m2
	63.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	63.500

	43 d.2
	KNR-W 2-02 1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gła​dkich bez gruntowania 44.9+18.6
	m2 m2
	63.500
	

	
	RAZEM                  63.500

	3
	Sanitariaty damski i męski - I piętro

	44 d.3
	KNR 4-01 0819-15
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 18.29+16
	m2 m2
	34.290
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.290

	45 d.3
	KNR 4-01 0716-02
	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie 18.29+16
	m2 m2
	34.290
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.290

	46 d.3
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania 18.29+16
	m2 m2
	34.290
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.290

	47 d.3
	KNR 2-02 0829-03
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju 18.29+16
	m2 m2
	34.290
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.290

	48 d.3
	KNR 2-02 2004-05
	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.je-dnowarstw. 10
	m2 m2
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	49 d.3
	KNR 4-01 0322-02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 6
	szt. szt.
	
6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	50 d.3
	KNR 4-02 0219-02
	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1
	kpl. kpl.
	
1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	51 d.3
	KNR 4-02 0212-03
	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm 1
	msc. msc.
	
1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	52 d.3
	KNR 4-02 0121-01
	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką 1
	szt. szt.
	
1.000
	


	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	53 d.3
	KNR 4-02 0223-03
	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 2
	kpl. kpl.
	
2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	54 d.3
	KNR 4-02 0212-05
	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm 2
	msc. msc.
	
2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	55 d.3
	KNR 4-01 0811-07
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 9+6
	m2 m2
	15.000
	

	
	RAZEM                  15.000
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	56 d.3
	NNRNKB 202 1134-01
	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-m2 me
9+6                                                                                                                                              m2
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	57 d.3
	KNR 0-12 1118-04
	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 9+6
	m2 m2
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	58 d.3
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT"
8.6+6+9+6
	m2 m2
	29.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.600

	59 d.3
	KNR 2-02 0815-04
	Wykonanie gładzi gipsowych ścian 8.6+6
	m2 m2
	14.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.600

	60 d.3
	KNR 2-02 0815-06
	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów 9+6
	m2 m2
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	61 d.3
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT" 8.6+6+9+6
	m2 m2
	29.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.600

	62 d.3
	KNR-W 2-02 1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gła​dkich bez gruntowania 8.6+6+9+6
	m2 m2
	29.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.600

	4
	Sanitariaty damski i męski - parter

	63 d.4
	KNR 4-01 0819-15
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 14+12
	m2 m2
	26.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.000

	64 d.4
	KNR 4-01 0716-02
	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie 14+12
	m2 m2
	26.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.000

	65 d.4
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania 14+12
	m2 m2
	26.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.000

	66 d.4
	KNR 2-02 0829-03
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju 14+12
	m2 m2
	26.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.000

	67 d.4
	KNR 4-02 0219-02
	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2
	kpl. kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	68 d.4
	KNR 4-02 0223-03
	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 2
	kpl. kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	69 d.4
	KNR 4-02 0228-06
	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem 1
	kpl. kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	70 d.4
	KNR 4-02 0212-03
	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm 3
	msc. msc.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	71 d.4
	KNR 4-02 0212-05
	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm 2
	msc. msc.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	72 d.4
	KNR 4-02 0114-01
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 24
	m m
	24.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	73 d.4
	KNR INS-TAL 0102-02
	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
24
	m m
	24.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.000
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	74 d.4
	KNR INS-TAL 0105-01
	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm
5
	szt. szt.
	
5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	75 d.4
	KNR 4-02 0121-01
	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką 2
	szt. szt.
	
2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	76 d.4
	KNR 4-03 0603-03
	Wymiana lamp kinkietowych 6
	szt. szt.
	
6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	77 d.4
	KNR 4-01 0811-07
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 6+6
	m2 m2
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	78 d.4
	NNRNKB 202 1134-01
	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-m2 me
6+6                                                                                                                                              m2
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	79 d.4
	KNR 0-12 1118-04
	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 6+6
	m2 m2
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	80 d.4
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT"
12+12+6+6
	m2 m2
	36.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.000

	81 d.4
	KNR 2-02 0815-04
	Wykonanie gładzi gipsowych ścian 12+12
	m2 m2
	24.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	82 d.4
	KNR 2-02 0815-06
	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów 6+6
	m2 m2
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	83 d.4
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT" 12+12+6+6
	m2 m2
	36.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.000

	84 d.4
	KNR-W 2-02 1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gła​dkich bez gruntowania 12+12+6+6
	m2 m2
	36.000
	

	
	RAZEM                  36.000

	5
	Laboratorium - parter

	85 d.5
	KNR 0-19 0931-06
	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe
oszklone
5.4
	m2 m2
	5.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.400

	86 d.5
	KNR 4-01 0819-15
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 30
	m2 m2
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	87 d.5
	KNR 4-01 0716-02
	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie 30
	m2 m2
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	88 d.5
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania 30
	m2 m2
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	89 d.5
	KNR 2-02 0829-03
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju 30
	m2 m2
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	90 d.5
	KNR 2-02 2004-05
	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.je-
dnowarstw.
32
	m2 m2
	32.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	91 d.5
	KNR 4-02 0219-02
	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2
	kpl. kpl.
	2.000
	

	
	RAZEM                   2.000
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	92 d.5
	KNR 4-02 0212-03
	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm 2
	msc. msc.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	93 d.5
	KNR 4-02 0114-01
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 25
	m m
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	94 d.5
	KNR INS-TAL 0102-02
	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
25
	m m
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	95 d.5
	KNR INS-TAL 0105-01
	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm
2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	96 d.5
	KNR 4-02 0121-01
	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	97 d.5
	KNR 4-02 0520-02
	DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego 9
	kpl. kpl.
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	98 d.5
	KNR 2-15 0419-03
	Grzejniki stalowe dwupłytowe 9
	kpl. kpl.
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	99 d.5
	KNR 4-03 0607-04
	Wymiana belek montażowych 2x40 W 17
	szt. szt.
	17.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.000

	100 d.5
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT"
23.24+15
	m2 m2
	38.240
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.240

	101 d.5
	KNR 2-02 0815-04
	Wykonanie gładzi gipsowych ścian 23.24
	m2 m2
	23.240
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.240

	102 d.5
	KNR 2-02 0815-06
	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów 15
	m2 m2
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	103 d.5
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT" 23.24+15
	m2 m2
	38.240
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.240

	104 d.5
	KNR-W 2-02 1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gła​dkich bez gruntowania 23.24+15
	m2 m2
	38.240
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.240

	105 d.5
	NNRNKB 202 1134-01
	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pozio​me
17
	m2 m2
	17.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.000

	106 d.5
	NNRNKB 202 1132-01
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 17
	m2 m2
	17.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.000

	107 d.5
	KNR 2-02 1112-01
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 17
	m2 m2
	17.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.000

	108 d.5
	KNR 2-02 1112-09
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17
	m2 m2
	17.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.000

	109 d.5
	KNR 2-02 1113-06
	Listwy przyścienne zgrzewane (4.8+3.5)*2
	m m
	16.600
	

	
	RAZEM                  16.600
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	6
	Biuro

	110 d.6
	KNR 4-01 1202-09
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 27+12
	m2 m2
	39.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	39.000

	111 d.6
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT"
27+12
	m2 m2
	39.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	39.000

	112 d.6
	KNR 2-02 0815-04
	Wykonanie gładzi gipsowych ścian 27
	m2 m2
	27.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27.000

	113 d.6
	KNR 2-02 0815-06
	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów 12
	m2 m2
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	114 d.6
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT" 27+12
	m2 m2
	39.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	39.000

	115 d.6
	KNR-W 2-02 1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gła​dkich bez gruntowania 27+12
	m2 m2
	39.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	39.000

	116 d.6
	KNR 2-02 1112-04
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 12
	m2 m2
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	117 d.6
	KNR 2-02 1113-06
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (4.8+2.4)*2
	m m
	14.400
	

	
	RAZEM                  14.400

	7
	Laboratorium nr 2

	118 d.7
	KNR 0-19 0929-11
	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.35*4.75+2.35*2.9*2+2.35*2.4+2.1*2.3+2.1*3.55
	m2 m2
	42.718
	

	
	
	
	
	RAZEM
	42.718

	119 d.7
	KNR 4-01 0819-15
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 44
	m2 m2
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	120 d.7
	KNR 4-01 0716-02
	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie 44
	m2 m2
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	121 d.7
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania 44
	m2 m2
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	122 d.7
	KNR 2-02 0829-03
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju 44
	m2 m2
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	123 d.7
	KNR 4-01 1202-09
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 37
	m2 m2
	37.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.000

	124 d.7
	KNR-W 2-02 1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gła​dkich bez gruntowania 37
	m2 m2
	37.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.000

	125 d.7
	KNR 2-02 1112-04
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 32
	m2 m2
	32.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	126 d.7
	KNR 2-02 1113-06
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (5.3+6)*2
	m m
	22.600
	

	
	RAZEM                  22.600

	8
	Serologia

	127 d.8
	KNR 2-02 1017-01
	Wymiana skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych 1.8*2
	m2 m2
	3.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.600
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	128 d.8
	KNR 4-01 0920-20
	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	129 d.8
	KNR 4-01 0920-26
	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	130 d.8
	KNR 2-02 2004-05
	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.je-m2
dnowarstw.
5                                                                                                                                   m2
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	131 d.8
	KNR 4-01 0811-07
	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 44
	m2 m2
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	132 d.8
	NNRNKB 202 1134-01
	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-m2 me
44                                                                                                                                                 m2
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	133 d.8
	KNR 0-12 1118-04
	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 44
	m2 m2
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	134 d.8
	KNR 4-02 0114-01
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 14
	m m
	14.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	135 d.8
	KNR INS-TAL 0102-02
	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
14
	m m
	14.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	136 d.8
	KNR 4-02 0520-02
	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 3
	kpl. kpl.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	137 d.8
	KNR 2-15 0419-03
	Grzejniki stalowe dwupłytowe 3
	kpl. kpl.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	138 d.8
	KNR 4-03 0607-04
	Wymiana belek montażowych 2x40 W 10
	szt. szt.
	10.000
	

	
	RAZEM                  10.000

	9
	Wywóz gruzu

	139 d.9
	KNR 4-01 0106-05
	Usunięcie z gruzu z rozbiórek 12.5
	m3 m3
	12.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.500

	140 d.9
	KNR 4-01 0108-17
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ce​glanych na odległość do 1 km 12.5
	m3 m3
	12.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.500

	141 d.9
	KNR 4-01 0108-20
	Dopłata za dalsze 9 km odwozu
Krotność = 9
12.5
	m3 m3
	12.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.500

	142 d.9
	kalk. własna
	Opłata za składowanie odpadów 12.5*1.8
	t t
	22.500
	


RAZEM
22.500
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