Pakiet 1                                                                                                                                                                                                               zał. 1
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania
	Informacja

dla

zamawiającego



	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	BW


	1.
	Pipeta automatyczna 

Jednokanałowa z typ. Digital H          ( nastawiana pojemność) 100-1000 µl

Wymagania jakoścowe:

Pipeta o pojemności 50-1250µl- 2 op. (2000 szt.)

Wraz instrukcją sprawdzania
	2 szt.
	
	
	
	
	
	MU

	2
	Statyw na probówki PLASTIBRAND PP o średnicy otworów 13 mm 6x 14 miejsc czerwony taki jak WITKO nr kat 9.409.321
	4 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	3
	Pipeta jednorazowa  wielomiarowa sterylna o poj 10 ml pokasowana indywidualnie
	300  szt.
	
	
	
	
	
	TF

	4.
	Pipeta jednorazowa sterylna skalowana o pj. 1ml z szerokim wylewem pakowana po 20-25 szt.
	2000 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	5
	Pipeta Pasteura jednorazowa sterylna o poj. 1 ml 

Wymagania:

-świadectwo sterylizacji

-termin ważności sterylizacji 2 lata

-informacja, że produkt jest wolny od substancji hamujących
	500 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	6
	Butelki ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w tem.1600C o poj. 100 ml z niebieską nakrętką
	100  szt.
	
	
	
	
	
	 TF

	7
	Końcówki długie Bag-TIPs „słomki” = 19 cm do pipet automatycznych BAG PIPET     

jednorazowe sterylne o pojemności 1 ml      (pak. po 25 szt.)

· świadectwo sterylizacji
	10000 szt.
	
	
	
	
	
	MO

	8
	Ezy bakteriologiczna jednorazowa sterylna:

-  o pojemności 10 ul , pakowane. po 10 -20 szt. op. 1000 szt.
	1000  szt.
	
	
	
	
	
	MO

	9
	Eza   bakteriologiczna                   metalowa   o średnicy oczka 3 mm -  grubość drutu 0,6     takie jak firmy MedSerw Piła
	100 szt
	
	
	
	
	
	MO

	10
	Płytki Petriego jednorazowe sterylne

o średnicy 90 ± 100 mm

· świadectwo sterylizacji 2 lata

· sterylizowane radiacyjnie

· pakowane po 20


	10 000 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	11
	Płytki Petriego szklane  odporne na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o średnicy 100 mm
	600  szt.
	
	
	
	
	
	TF

	12
	Probówki bakteriologiczne z e szkla odpornego na wielokrotną sterylizację w tem. 1600C 15/16x160 mm
	1500 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	13
	Probówki bakteriologiczne z e szkla odpornego na wielokrotną sterylizację w tem. 1600C 13/14x140 mm
	200 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	14
	Zlewki szklane  wysoki o poj.2000 ml.
	10 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	15
	Woreczki do homegenizacji pasz z siatką prod. angielskiej 6041/STR o poj. 400 ml,

radiosterylne

· świadectwo sterylizacji, ważne 2 lata

· certyfikat jakości
	2000 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	16
	Woreczki do stomachera ze ścianką filtrującą lub rękawem o poj. 400 ml, pakowane po 25 szt.

· sterylne,

· świadectwo sterylizacji
	2000 szt.
	
	
	
	
	
	MO

	17
	Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku zwykłe a 400 ml

Sterylne

- świadectwo sterylizacji
	 3500szt.
	
	
	
	
	
	 MO

	18
	Kolby Erlenmajera szklane z  wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C

o poj. 250 ml (wysokie)
	100 szt.
	
	
	
	
	
	

	19
	Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o poj. 1000 ml
	50 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	20
	Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o poj. 500 ml
	100 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	21

	Pipetor  SWIFT PET 1-100 ml HTL z podstawką do ładowania
	2 szt.
	
	
	
	
	
	TF

	22
	Szpatułki z PS typu hokej( L śr. 3 mm) pakowane  po 5 sztuk                                                                                                                                                                                                 - sterylne, 

- świadectwo sterylizacji
	500 sztuk
	
	
	
	
	
	MO

	23
	Zlewka szklana wysoka poj. 800 ml

Ze szkła odpornego na sterylizację w tem. 1600C .  
	 5 sztuk
	
	
	
	
	
	 TF

	24
	Zlewka szklana wysoka poj.1000 ml

Ze szkła odpornego na sterylizację w tem. 1600C .  
	5 sztuk
	
	
	
	
	
	TF

	25
	Termometr laboratoryjny  MIN MAX do monitorowania temperatury w urządzeniach wymagających utrzymania stałej temperatury (cieplarki, chłodziarki)

 z zewnętrznym czujnikiem  długości 1-2 m  - 

Warunki zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu  zamówienia:

- termometr mikroprocesorowy do mierzenia temperatury wewnątrz urządzeń

- z zewnętrznym czujnikiem PT-100 , o długości  kabla ok. 2 m

- z wyświetlaczem LCD

- zakres temperatury zewnętrznej od -50 do +100 °C,

- rozdzielczość pomiaru 0,01 °C,

- możliwość odczytu wartości aktualnej, minimalnej i maksymalnej

- zasilanie poprzez adapter 220 V ac

- wzorcowanie w laboratorium akredytowanym w punktach -20°C, +5°C, +22°C, +30°C,

+37°C, +41°C, +56°C, +80°C wraz ze świadectwem wzorcowania

2.Wymagania jakościowe: świadectwo wzorcowania

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:  w Polsce 

4.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak

5.Instrukcja w języku polskim:  tak


	2szt.
	
	
	
	
	
	TF

	26
	Termometr model TKP-302 FL z czujnikiem temperatury Pt-100  – 

Warunki zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu  zamówienia: do pomiaru temperatury w zakresie wewnętrznym od -50°C do +200°C.

Posiadające świadectwo wzorcowania w laboratorium akredytowanym. 

Zakres wzorcowania:  w punkcie +5°C, 20°C, 25°C.

2.Wymagania jakościowe: dokładność  pomiaru 0,05°C dla zakresu pomiarowego -50°C +150°C, oraz od +150°C do +200°C, rozdzielczość odczytu temperatury 0,02°C

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce 12 miesięcy

4.Instrukcja w języku polskim tak


	4 szt.
	
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

1. Oznakowanie  przyrządów  pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:

  -   posiadać certyfikat klasy A

  -   pojemność nominalną,

-      nr serii

-      nr indywidualny (jeśli dotyczy)

-      niepewność

-      znak potwierdzenia zgodności

2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.

3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia ( faxem )

2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:

·         nr serii,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)

·         nr serii

·         nr indywidualny,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna
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	Stawka

VAT
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	netto
	brutto
	netto
	Brutto

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Wytrząsarka laboratoryjna do probówek 

Warunki zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia : Wytrząsarka laboratoryjna MS3 do probówek–  nr katalogowy 444-1372  

2.Wymagania jakościowe: : regulacja obrotów, ruch kołowy, amplituda 5 mm, moc silnika 51W, prędkość 0-25000 obrotów/min

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:  tak .

4.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: minimum 1 rok

8.Instrukcja w języku polskim - tak.  -  wraz z instrukcją sprawdzania.

	2 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Dozownik butelkowy – 

Warunki zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Dozownik kwasoodporny, elektroniczny

2.Wymagania jakościowe: 

Dozownik Dispensette III Easy Calibration 2,5-25 ml 

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:  tak 

4 .Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: minimum 1 rok. 

5Instrukcja w języku polskim -tak.  -  wraz z instrukcją sprawdzania.


	1 szt.
	
	
	
	
	

	3.
	Statyw do probówek ze stali szlachetnej o średnicy otworów 20 mm 2x12 miejscowy (BOCHEM ) nr 010600206
	4 szt.
	
	
	
	
	

	4.
	Statyw do probówek ze stali szlachetnej 2x6 miejscowy ( BOCHEM ) nr 010600205
	4 szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem:

	Netto:
	VAT
	Brutto:

	
	8%
	 23 %
	

	Słownie:
	
	
	Słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
PAKIET 3

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Zestaw 8 probówek ( linery) wewnętrznych teflonowych do pieca mikrofalowego firmy Anton Paar typ Multiwave 3000 nr kat 26335 – 


	1 zestaw          ( 8 szt.)


	
	
	
	
	

	2
	Pokrywki do naczyń XF100
	4 szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem:

	Netto:
	VAT
	Brutto:

	
	8%
	 23 %
	

	Słownie:
	
	
	Słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna 
PAKIET 4

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ręczny pipetor słomkowy Acura manual 810  taki jak : Linegal Chemicals

 Mikropipetor do rozcieńczania 1:10                   nr kat. HK01.1

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu  zamówienia

- Dwie stałe objętości  1ml  i 0,1 ml – nie wymagające ustawiania 

- Możliwość kalibrowania obu objętości niezależnie od siebie

- zrzut końcówek słomkowych

- autoklaw owalna

- wymienne filtry ochronne z PE

Dane techniczne:

 Pojemność (µl) 

100 - błąd dokładności (E%) <±2,0   błąd precyzji (CV%) <2,5

1000 -  błąd dokładności (E%) <±2,0      błąd precyzji (CV%) <2,5

2.Wymagania jakościowe: certyfikat sprawdzenia

4.Koszty eksploatacji i/lub odczynnikowe: Końcówki słomkowe z PE, dł. 190 mm, Ø wewn. 4 mm, sterylne

5.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce

6.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: obowiązująca

7.Szkolenie pracowników: nie jest wymagane

8.Instrukcja w języku polskim: wymagana

 
	3 szt.
	
	
	
	
	

	2.
	Wytrząsarka do probówek REAX top

Nr kat. L052.1

Konstrukcja zapobiegająca wnikaniu rozbryzganej cieczy do wnętrza urządzenia, przełącznik do pracy przerywanej/ciągłej

Dane techniczne:

- ruch kołowy, wibracyjny

- częstotliwość regulowana

- klasa ochrony IP 22

Dostarczana z małą płytą do probówek o maks. Ø 20 mm.
	2 szt.
	
	
	
	
	

	3
	Bezpieczny palnik gazowy Gasprofi 1 SCS micro     nr kat.  AN82.1 
wymagania:

- 4 standardowe programy dla czujnika IR  i przycisku nożnego

- funkcja przyciskania: włączania i wyłączania płomienia przez naciśnięcie przycisku

- obudowa i pokrętła ze stali nierdzewnej

- przystosowany do gazu ziemnego

Tryb pracy:

Czujnik IR – start/stop z timerem kontrolnym, 60 min, automatyczne wyłączanie auto-off z funkcją learn: od 1 sek do 60 min

Zakres wykrywalności czujnika IR:  5-50 mm, regulowany
	2 szt.
	
	
	
	
	

	4.
	Kompaktowy wózek wielofunkcyjny – Rotilabo  z polietyleny

 wymagania:  

3 półki w kształcie wanien, wysokość środkowej półki regulowana, z 4 gumowymi kółkami, wysokość (mm)1060 powierzchnia użytkowa (mm) 480 x 730).

Nr kat. X447.1
	2 szt.
	
	
	
	
	

	5.
	Zestaw uchwytów  do ez do szczepienia – Rotilab (4 sztuki w opakowaniu)

 Ze stali szlachetnej. Mocowanie ez za pomocą nakrętki. 

Do ez z drutu o Ø06,-1,0 mm. 

Długość : 245 mm. 

Nr kat. KL97.1
	2 zestawy
	
	
	
	
	

	 6.
	Filtry ochronne z PE nr kat. HK02.1

100 sztuk w opakowaniu 

 
	1 op.


	
	
	
	
	

	7.
	Stojak na pipetory do 3 pipet, jasnoszary

Nr kat. EP93.1
	1 szt.
	
	
	
	
	

	8
	Pudełka na szkiełka Rotilabo 

Nr kat – K532.1
	1 szt.


	
	
	
	
	

	
	Nr kat –K533.1
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Nr kat – K534.1
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Nr kat- K535.1
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Nr kat – K536.1
	1 szt.
	
	
	
	
	

	9.
	.Klipsy z poliamidu do zamykałam torebek o długości 11 cm 

Nr kat P901.10
	2 op.(20 szt.)
	
	
	
	
	

	10 
	Dozownik do szkiełek mikroskopowych 

Nr kat. -2298.1
	2 szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem:

	Netto:
	VAT
	Brutto:

	
	8%
	 23 %
	

	Słownie:
	
	
	Słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
